# 检修

将您的工具送交专业维修人员，只能使用相同的备件进行修理。这样可确保保持工具的安全必须由接受过有关 IxB 工具保养培训的合格人员进行维修保养。

工具的电机是封铅的，除了 Atlas Copco Industrial Technique AB，在任何情况下任何人都不得打开电机。如果判断电机有缺陷或需要进行维修保养，则应将整个电机送回 Atlas Copco Industrial Technique AB 进行更换。如果电机被 Atlas Copco Industrial Technique AB 之外的其他任何人打开，则将不予维修。

建议定期进行大修与预防性维护保养（每年一次或拧紧次数达到 250,000 次后，以先到者为准）。如果高负荷使用工具，应增加维护次数。如果机器工作不正常，应立即停止运行以进行检查。

当拆卸工具时，务必使用专门设计的维修工具，这些工具在 ServAid - https://servaid.atlascopco.com 上的备件部分推荐。