# LEDインジケータの点滅パターン

ツールのLEDインジケータの標準フラッシュパターンを以下に示します。LEDインジケータを構成するには、IXBソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

LEDインジケータ | ライト動作 | ステータス
--- | --- | ---
締め付け方向 赤と緑 | 両方向常時点灯 点滅 | ツールが起動しています。
バッテリーと 締め付け方向 | 常時点灯 | ツールが起動し、動作する準備が整いました。
締め付け方向 | 両方向点滅 | ソフトウェアの更新後にツールが起動中です。
締め付け方向 | 両方向が8回点滅した後、0.5秒間定常光が点灯します。 この点滅パターンは、ツールが自動的に再起動するまで繰り返されます。 | 以下のいずれかを示します： IAM 上のデータが無効です ツールソフトウェアの更新中にエラーが発生しました レスキューモード IAMがありません エラーメッセージの詳細については、『IXB ソフトウェアユーザガイド』を参照してください。