# Instalace příslušenství

Demontáž nástroje a/nebo nainstalovaného příslušenství musejí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci údržby.

Požadované nástroje:

- Stavitelný klíč

- Šroubovák

1. Vložte přední část do upínací čelisti vhodné velikosti a upněte upínací čelist do svěráku.

2. Povolte matici předního krytu pomocí stavitelného klíče. Vyjměte nástroj ze svěráku.

3. Opatrně vytáhněte úhlový převod z nástroje.

4. Z pouzdra úhlového převodu vyjměte následující díly:

   1. pojistný kroužek (uschovejte pro pozdější použití)

   2. těsnicí podložku (k likvidaci)

   3. matici předního krytu (k likvidaci)

5. Do pouzdra úhlového převodu namontujte následující díly:

   1. novou příslušnou matici předního krytu. Na vnitřní část matice naneste tenkou vrstvu maziva.

   2. novou těsnicí podložku

   3. pojistný kroužek

6. Vyměňte O-kroužek na pouzdru motoru za tlustší O-kroužek se stejným průměrem. Na O-kroužek a dolní část krytu motoru naneste tenkou vrstvu maziva.

7. Umístěte nástroj do polokroužku se dvěma kolíky na vnitřní straně. Pokud je polokroužek umístěn ve správné poloze, zapadnou kolíky do drážek krytu motoru a zabrání otáčení polokroužku.

8. Připojte ohebný kabel k portu sběrnice označenému 1.

9. Připojte ohebný kabel na horní straně polokroužku k portu sběrnice označenému 2 a sestavte dohromady oba polokroužky.

   Při instalaci skeneru: nedívejte se do paprsku. Toto zařízení emituje laserové záření třídy 2 (CDRH/IEC) a třídy 1M (IEC).

10. Umístěte O-kroužek do drážky v přední části polokroužků. Na O-kroužek naneste tenkou vrstvu maziva.

11. Stáhněte oba polokroužky k sobě pomocí čtyř šroubů s použitím šroubováku.

    Ujistěte se, zda těsnění na konci polokroužků pevně těsní.

12. Z pouzdra převodu vytáhněte planetové soukolí. Zatlačte planetový převod na hřídeli plně dolů.

    Zkontrolujte, zda je ozubené kolo umístěno ve správné poloze.

    Vložte převod zpět na místo. Na těsnicí podložku naneste tenkou vrstvu maziva.

13. Vložte přední část do upínací čelisti a upněte upínací čelist do svěráku.

14. Utáhněte matici předního krytu pomocí stavitelných klíčů.