# Superaquecimento de ferramenta

É possível usar a ferramenta em qualquer trabalho de linha normal que realize o operador, utilizando o ajuste correto.

A temperatura da ferramenta pode ser influenciada pelos parâmetros a seguir:

- tempo de ciclo baixo

- torque acima da capacidade nominal

- velocidade muito baixa

- torque prevalecente muito alto

- juntas muito flexíveis

- temperatura ambiente