# Sobrecalentamiento de la herramienta

La herramienta puede soportar cualquier trabajo normal en línea que el operario realice con los ajustes adecuados.

La temperatura de la herramienta puede verse influenciada por los parámetros siguientes:

- tiempos de ciclo breves

- par superior al nominal

- velocidad demasiado baja

- par predominante demasiado elevado

- juntas muy blandas

- temperatura ambiente