# Connexion à l’interface utilisateur Web du Logiciel IxB

1. Raccorder la source d'alimentation à l'outil. Les voyants LED rouges et verts clignotent en même temps que les voyants LED de sens de fonctionnement, ce qui indique que l’outil est en cours de démarrage. Attendre jusqu’à ce que le voyant LED de la batterie et un des voyants LED de sens de fonctionnement soient allumés. L'outil est désormais prêt à fonctionner.

2. Retirer le couvercle du port USB de l’outil.

3. Raccordez l’outil au port USB du PC. Ouvrir un navigateur web et saisir l’adresse de l’interface utilisateur du Logiciel IxB : 169.254.1.1.

Le voyant de la batterie ne s'allume pas lorsque l'alimentation est raccordée.

## Tutoriels des fonctions essentielles du produit

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw