# Connessione all'interfaccia utente Web di IXB Software

1. Collegare l'alimentazione all'utensile. IL LED rosso e verde e i LED di direzione lampeggeranno per indicare l'avvio dell'utensile. Attendere fino all'accensione del LED della batteria e di uno dei LED di direzione. L'utensile è pronto per l'uso.

2. Rimuovere il coperchio della porta USB dell'utensile.

3. Collegare l'utensile alla porta USB del PC. Aprire un browser Web e digitare l'indirizzo dell'interfaccia utente di IXB Software: 169.254.1.1.

Il LED della batteria non si accende quando si collega il PSU.

## Tutorial sulle basi del prodotto

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw