# Luz de Sinalização da Seleção de Programa de Aperto

As luzes de sinalização no anel de LED podem ser configuradas para mostrar o programa de aperto atualmente selecionado em uma sequência (1−9). A função deve ser ativada na interface do usuário da Web do Software da IxB.

1. Para mostrar o programa atualmente selecionado em uma sequência, gire o anel de reversão para a esquerda. O LED do programa de aperto é exibido da esquerda para a direita e de cima para baixo, conforme mostrado a seguir. Se o programa de aperto atualmente selecionado tiver uma posição na sequência que seja maior do que nove, nenhuma luz de sinalização de LED acenderá.

2. Gire o anel de reversão para a direita e empurre o acionador da ferramenta para funcionar o programa de aperto. O resultado é exibido no anel de LED.

3. Para mostrar novamente o programa selecionado, gire o anel de reversão para a esquerda.

O resultado de um desaperto será exibido como normal. Se o anel de reversão for girado para a direita após um desaperto finalizado, o programa de aperto selecionado será mostrado no anel de LED.