# Параметры сигналов светодиодного индикатора

Стандартные параметры сигналов светодиодных индикаторов инструмента приведены ниже. Чтобы настроить конфигурацию светодиодных индикаторов, см Руководство пользователя программного обеспечения IxB.

Светодиодный индикатор | Параметры световых сигналов | Состояние
--- | --- | ---
Направление затяжки Красный и зеленый | Ровный свет для обоих направлений Мигание | Инструмент включается.
Аккумулятор и направление затяжки | Готов | Инструмент включился и готов к работе
Направление затяжки | Мигание для обоих направлений | Инструмент включается после обновления программного обеспечения.
Направление затяжки | Мигание восемь раз для обоих направлений, а затем – ровный свет в течение половины секунды. Такой параметр мигания повторяется до тех пор, пока инструмент автоматически не перезагрузится. | Укажите одно из следующего: Неверные данные на IAM Сбой во время обновления программного обеспечения инструмента Режим спасения IAM отсутствует Информацию о сообщениях об ошибках см. в Руководстве пользователя программного обеспечения IxB.