# ITB-A31-15-10-FT

## Battery-Powered Nutrunner

# Informacije o izdelku

# Splošne informacije

OPOZORILO

Nevarnost premoženjske škode ali hudih telesnih poškodb

Pred uporabo orodja morate prebrati, razumeti in upoštevati vsa navodila. Če navodil ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara, premoženjske škode in/ali hudih telesnih poškodb.

- Preberite vsa varnostna navodila, ki so priložena posameznim delom sistema.

- Preberite vsa navodila izdelka v zvezi z namestitvijo, uporabo in vzdrževanjem posameznih delov sistema.

- Preberite vse lokalno zakonsko določene varnostne predpise glede sistema in njegovih delov.

- Vse informacije glede varnosti shranite za uporabo v prihodnosti.

V tem poglavju

- Varnostne opozorilne besede
- Garancija
- Spletno mesto
- ServAid
- Varnostni listi MSDS/SDS
- Video o varnosti izdelka za ključ za matice
- Država izvora
- Skice z merami

# Varnostne opozorilne besede

Varnostne opozorilne besede Nevarnost, Opozorilo, Pozor in Opomba pomenijo naslednje:

NEVARNOST | NEVARNOST pomeni nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt oz. resne poškodbe, če se ji ne izognete.
OPOZORILO | OPOZORILO pomeni nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt oz. resne poškodbe, če se ji ne izognete.
POZOR | Beseda POZOR v povezavi z varnostnim opozorilnim simbolom pomeni nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjša ali zmerne poškodbe, če se ji ne izognete.
OPOMBA | OPOMBA se uporablja za praktične teme, ki niso povezane s telesnimi poškodbami.

# Garancija

- Garancija na izdelek preteče 12 mesecev od takrat, ko je izdelek prvič dan v uporabo, v vsakem primeru pa preteče v 13 mesecih od datuma dostave.

- Garancija ne pokriva običajne obrabe delov.

  - Običajna obraba delov je tista, ki zahteva menjavo dela ali drugo prilagoditev/popravilo ob standardnem obdobnem vzdrževanju orodja, običajnim za tako obdobje (izraženo v času, delovnih urah ali drugače).

- Garancija na izdelek velja ob pravilni uporabi, vzdrževanju in popravilih orodja ter njegovih sestavnih delov.

- Garancija ne pokriva poškodb delov, ki bi nastale kot posledica nezadostnega vzdrževanja oz. vzdrževanja, ki ga ne izvede družba Atlas Copco oz. potrjeni servisni partner te družbe v času garancije.

- V izogib poškodbam in uničenju delov orodja servisirajte orodje v skladu s priporočenim urnikom vzdrževanja in upoštevajta ustrezna navodila.

- Popravila se smejo izvajati le v delavnicah družbe Atlas Copco ali v delavnicah potrjenih servisnih partnerjev te družbe.

Družba Atlas Copco skozi pogodbe ToolCover ponuja podaljšano garancijo in najsodobnejše preventivno vzdrževanje. Za več informacij se obrnite na svojega lokalnega servisnega predstavnika.

Za električne motorje:

- Garancija velja samo, če električni motor ni bil odprt.

# Spletno mesto

Informacije o naših izdelkih, dodatni opremi, nadomestnih delih in objavljenih publikacijah lahko najdete na spletni strani Atlas Copco.

Prosimo, obiščite: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portal, ki ga nenehno posodabljamo in ki vsebuje tehnične informacije, kot so:

- Regulativne in varnostne informacije

- Tehnični podatki

- Namestitev, uporaba in servisna navodila

- Seznami nadomestnih delov

- Dodatki

- Skice z merami

Prosimo, obiščite: https://servaid.atlascopco.com.

Za več tehničnih informacij stopite v stik s svojim lokalnim servisnim predstavnikom družbe Atlas Copco.

# Varnostni listi MSDS/SDS

Varnostni listi opisujejo kemične izdelke, ki jih prodaja Atlas Copco.

Prosimo, oglejte si spletno stran Atlas Copco za več informacij www.atlascopco.com/sds.

# Video o varnosti izdelka za ključ za matice

Naučite se več o varnostnih funkcijah ključa za matice Atlas Copco in ukrepih, ki jih mora uvesti upravljavec za varno uporabo. Kliknite povezavo ali poskenirajte kodo QR spodaj, da si ogledate video posnetek:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Država izvora

Za državo izvora glejte informacije na oznaki izdelka.

# Skice z merami

Skice z merami najdete v arhivu skic z merami ali v orodju ServAid.

Prosimo, obiščite: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw ali https://servaid.atlascopco.com.

# Pregled

# Funkcionalnost sistema

Orodje je sestavljeno iz vgrajenega krmilnika za konfiguracijo programov za privijanje, serij in druge funkcionalnosti orodja, kot so vhodni in izhodni signali.

Če orodje preko povezave USB povežete z računalnikom, ali z namestitvijo brezžične povezave z omrežjem v obratu, lahko do vgrajenega krmilnika dostopate preko spletnega uporabniškega vmesnika IxB Software.

# Funkcionalnost orodja

Položaj | Opis
--- | ---
1 | Indikatorji LED
2 | Reverzni obroč
3 | Sprožilec orodja
4 | Vhod USB
5 | IAM (kartica SD)
6 | Baterija
7 | Mesto za opcijske dodatke
8 | Funkcijski gumb

# Ključ orodja

Oblika poimenovanja orodja IxB se lahko uporablja za opis funkcij in značilnosti orodja. Spodaj je primer naziva orodja z ustreznim ključem orodja.

Položaj | Opis | Ključ
--- | --- | ---
1 | Platforma | I = IxB (integrirani krmilnik)
2 | Tehnologija | T = Transduktor
3 | Napajanje | B = Baterija
4 | Oblika orodja | A = Kotna P = Pištola S = Ravno
5 | Velikost motorja |
6 | Generacija orodja |
7 | Maks. navor v Nm |
8 | Izhodni pogon | I = Ženski heksagonalni HAD = Drži in poganjaj
9 | Velikost pogona | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
10 | Dodatki | HMI = EHMI
11 | Natančnost | H = Visoka natančnost navora

# Tehnični podatki o izdelku

Tehnične podatke o izdelku najdete v orodju ServAid ali na spletni strani Atlas Copco .

Prosimo, obiščite: https://servaid.atlascopco.com ali www.atlascopco.com.

# Dodatki

# Informacije o dodatkih

Obiščite stran o izdelku orodja na ServAid za več informacij o združljivih dodatkih.

# LED indikatorji

Obroč LED na orodju je opremljen z naslednjimi indikatorji:

Položaj | LED indikator | Glavni indikator
--- | --- | ---
1 | Rdeče statusne lučke LED | Rezultat privijanja, NOK
2 | Zelene statusne lučke LED | Rezultat privijanja, OK
3 | Rumene statusne lučke LED | Možno jih je konfigurirati v programu IxB Software, da kažejo različne dogodke
4 | Modra lučka LED | Možno jih je konfigurirati v programu IxB Software, da kažejo različne dogodke
5 | Smerne lučke LED | Smer privijanja
6 | - | -
7 | Lučka LED alarma | Na orodju je prišlo do napake
8 | Lučke LED baterije | Stanje napolnjenosti baterije
9 | Lučke LED brezžične povezave | Povezava je vzpostavljena

Navodila za konfiguracijo indikatorjev LED najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

# Pregled servisa

# Servisna priporočila

Priporočeno je redno preventivno vzdrževanje. Glejte podrobne informacije o preventivnem vzdrževanju. Če izdelek ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in ga preglejte.

Če ni vključenih nobenih podrobnih informacij o preventivnem vzdrževanju, upoštevajte te splošne smernice:

- Ustrezne dele očistite na primeren način

- Zamenjajte vse okvarjene ali obrabljene dele

# Namestitev

# Navodila za namestitev

# Povezava s spletnim uporabniškim vmesnikom IxB Software

1. Baterijo pritrdite na orodje. Rdeči in zeleni indikatorji LED ter smerni LED indikatorji utripajo, kar pomeni, da se orodje zaganja. Počakajte, da lučka LED baterije in eden izmed smernih LED indikatorjev enakomerno sveti. Orodje je pripravljeno na obratovanje.

2. Odstranite pokrov USB vhoda na orodju.

3. Orodje povežite z USB vhodom na osebnem računalniku. Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov uporabniškega vmesnika IxB Software: 169.254.1.1.

## Vodiči o osnovah izdelkov

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw

# Namestitev dodatkov

Razstavljanje orodja in/ali namestitev dodatkov sme izvesti le usposobljeno vzdrževalno osebje.

Potrebna orodja:

- Nastavljivi ključ

- Izvijač

1. Prednji del postavite v ustrezno veliko vpenjalo in vpenjalo pritrdite v primež.

2. Matico prednjega nastavka razrahljajte z nastavljivim ključem. Orodje odstranite iz primeža.

3. Kotni prenos pazljivo vzemite iz orodja.

4. Iz ohišja kotnega prenosa odstranite naslednje dele:

   1. zaklepni obroč (shranite ga)

   2. tesnilno podložko (zavržete)

   3. matico prednjega nastavka (zavržete)

5. V ohišje kotnega prenosa namestite naslednje dele:

   1. novo ustrezno matico prednjega nastavka. Na notranjost matice nastavka nanesite tanko plast maziva.

   2. novo tesnilno podložko

   3. zaklepni obroč

6. Zamenjajte tesnilo O na ohišju motorja z debelejšim tesnilom O enakega premera. Na tesnilo O in na spodnji del ohišja motorja nanesite tanko plast maziva.

7. Orodje postavite v pol-krog z dvema zatičema na notranji strani. Ko pol-krog postavite v pravilni položaj, zatiča sedeta v utore na ohišju motorja in tako preprečita vrtenje pol-kroga.

8. Gibki kabel povežite z vhodom vodila, označenim z1.

9. Gibki kabel na zgornjem delu pol-kroga povežite z vhodom vodila, označenim z 2 in oba pol-kroga združite.

   Če nameščate laserski čitalnik: ne glejte v žarek. Ta naprava oddaja svetlobo laserja CDRH/IEC razreda 2 in IEC razreda 1M.

10. Tesnilo O namestite v režo na prednji strani pol-krogov. Na tesnilo O nanesite tanko plast maziva.

11. Oba pol-kroga privijte skupaj s štirimi vijaki in s pomočjo izvijača.

    Prepričajte se, da tesnilo na koncu pol-krogov učinkovito tesni.

12. Izvlecite planetarno gonilo iz ohišja kotnega prenosa: Planetarno gonilo v celoti potisnite na gred.

    Prepričajte se, da je zobato kolo v pravem položaju.

    Zobnik namestite nazaj na njegovo mesto. Na tesnilno podložko nanesite tanko plast maziva.

13. Prednji del postavite v vpenjalo in vpenjalo pritrdite v primež.

14. Matico prednjega nastavka privijte z nastavljivim ključem.

# Nameščanje in odstranjevanje baterije

1. Baterijo namestite na orodje in se prepričajte, da je pravilno pritrjena. Baterijo lahko namestite tako, da gleda navzgor oz. navzdol, s čimer zagotovite najboljšo dostopnost in ravnotežje.

2. Za odstranjevanje baterije pritisnite gumb na bateriji in jo izvlecite navzven.

# Začetna konfiguracija

# Namestitev in posodobitve programske opreme

Informacije o namestitvi in posodabljanju programske opreme najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

# Konfiguracija orodja

Informacije o vzpostavljanju brezžične povezave, nameščanju licenc, konfiguraciji in dodeljevanju programov za privijanje najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

Povezava velja za zadnjo različico programske opreme. Uporabniški vodniki za starejše različice so na voljo na ServAid.

# Delovanje

# Ergonomske smernice

Med branjem tega seznama splošnih ergonomskih smernic upoštevajte svojo delovno postajo, da identificirate območja, kjer lahko izboljšate držo, namestitev komponent ali delovno okolje.

- Izvajajte pogoste odmore in pogosto spreminjajte delovne položaje.

- Območje delovne postaje prilagodite svojim potrebam in delovni nalogi.

  - Območje prilagodite za ustrezen doseg, tako da določite, kje naj se nahajajo deli ali orodja, da se izognete statičnim obremenitvam.

  - Uporabite opremo delovne postaje, kot so mize in stoli, ki so primerni za delovno nalogo.

- Izogibajte se delovnim položajem nad višino ramen ali s statičnim držanjem med operacijami sestavljanja.

  - Pri delu nad višino ramena zmanjšajte obremenitev statičnih mišic, tako da zmanjšate težo orodja in uporabite na primer navorne ročice, kolute cevi ali masne balanserje. Poleg tega lahko tudi zmanjšate obremenitev statičnih mišic, tako da orodje držite blizu telesa.

  - Pogosto si vzemite odmor.

  - Izogibajte se skrajnim položajem rok in zapestij, še posebej za operacije, ki zahtevajo določeno stopnjo sile.

- Območje uredite tako, da bo vidno polje ustrezno in bo zahtevalo minimalno premikanje oči ali glave.

- Uporabite ustrezno osvetljavo.

- Izberite ustrezno orodje.

- V hrupnih okoljih nosite zaščito za sluh.

- Uporabljajte visoko kakovostna vstavljena orodja ali potrošni material, da zmanjšate izpostavitev čezmernim ravnem vibracij.

- Izpostavljenost reakcijskim silam naj bo čim manjša.

  - Med rezanjem:

    Rezalno kolo se lahko zatakne, če je upognjeno ali če ni vodeno pravilno. Uporabljajte ustrezno prirobnico za rezalno kolo, rezalnega kolesa pa med obratovanjem na upogibajte.

  - Pri vrtanju:

    Ko nastavek vrtala predere obdelovanec, lahko vrtalnik zastane. Če je zastojni navor prevelik, uporabite podporne ročice. V varnostnem standardu ISO11148, del 3 je priporočena uporaba naprave, ki absorbira reakcijski navor, ki presega 10 Nm za orodja z ročajem v obliki pištole in 4 Nm za ravna orodja.

  - Pri uporabi izvijačev ali matičnih ključev z neposrednim pogonom:

    Reakcijske sile so odvisne od nastavitev orodja in lastnosti člena. Moč in drža določata količino reakcijske sile, ki jo lahko prenese operater. Nastavitev navora prilagodite moči in drži upravljavca, če pa je navor previsok, uporabite navorno ročico ali reakcijski drog.

- V prašnih okoljih uporabljajte sistem za sesanje prahu ali nosite zaščitno masko za nos in usta.

# Navodila za delo

# Privijanje

Enakomerno z večanjem priteznega momenta se veča tudi reakcijska sila. Prepričajte se, da je orodje v ustreznem delovnem stanju in da je pravilno programirano. Nepričakovano obnašanje orodja lahko povzroči poškodbe operaterja.

## Smer rotacije pri privijanju

Preverite, ali je na orodju nastavljena pravilna smer delovanja:

- Reverzni obroč zasukate v desno, da nastavite privijanje v smeri urinega kazalca (CW - clockwise).

- Reverzni obroč zasukate v levo, da nastavite privijanje v nasprotni smeri urinega kazalca (CCW - counterclockwise).

# LED indikator napolnjenosti baterije

Orodje napaja Litij-ionska baterija. Zmogljivost baterije je odvisna od modela baterije in vrste nalog, ki jih opravljate z orodjem.

LED indikator baterije na orodju kaže stanje napolnjenosti baterije (State of Charge oz. SOC). Stanje SOC je prikazano s tremi črticami, ki kažejo preostalo kapaciteto:

Indikator napolnjenosti baterije | Opomba
--- | ---
3 bele črtice | Povsem napolnjeno.
2 beli črtici | Napolnjeno.
1 bela črtica | Srednje napolnjeno. Napolnite baterijo, ko bo možno.
1 rdeča črtica | Nizka napolnjenost. Napolnite baterijo.
1 rdeča črtica, ki utripa | Kritično stanje, privijanja ni mogoče izvajati. Napolnite baterijo
Vse črtice utripajo v beli barvi | Orodje obratuje na energijo iz pomožne baterije.

Informacije o napolnjenosti baterije in indikatorjih stanja, ki se nahajajo na sami bateriji, poiščite v navodilih za uporabo dotičnega modela baterije.

## Vodiči o osnovah izdelkov

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc

# Vzorci utripanja LED indikatorjev

Standardni vzorci utripanja LED indikatorjev na orodju so prikazani spodaj. Navodila za konfiguracijo indikatorjev LED najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

LED indikator | Obnašanje lučke | Stanje
--- | --- | ---
Smer privijanja Rdeča in zelena | Obe smeri, neprekinjeno Utripanje | Orodje se zaganja.
Baterija in smer privijanja | Neprekinjeno | Orodje se je zagnalo in je pripravljeno na obratovanje.
Smer privijanja | Obe smeri, utripanje | Orodje se zaganja po posodobitvi programske opreme.
Smer privijanja | Obe smeri utripata osemkrat, čemur sledi neprekinjena svetloba za pol sekunde. Ta vzorec se ponavlja, dokler se orodje samodejno ne zažene ponovno. | Pomeni nekaj izmed naslednjega: Neveljavni podatki na IAM Napaka med posodobitvijo programske opreme Način reševanja IAM manjka Več informacije o sporočilih o napakah najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

# Kalibracija orodja

Informacije o kalibraciji tega orodja najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

Povezava velja za zadnjo različico programske opreme. Uporabniški vodniki za starejše različice so na voljo na ServAid.

# Indikator izbire programa privijanja

Indikatorji v obroču LED lahko prikazujejo trenutni izbrani program privijanja v zaporedju (1−9). Funkcijo je potrebno aktivirati v spletnem uporabniškem vmesniku IxB Software.

1. Za prikaz trenutno izbranega programa v zaporedju, zasukajte reverzni obroč v levo. Od leve proti desni in od zgoraj navzdol se prikaže LED programa za privijanje, kot je prikazano spodaj. Če ima trenutno izbrani program privijanja v zaporedju položaj, višji od 9, ne zasveti noben indikator LED.

2. Za zagon programa privijanja reverzni obroč zasukajte v desno in pritisnite na sprožilec orodja. Rezultat je prikazan na obroču LED.

3. Za ponovni prikaz izbranega programa, zasukajte reverzni obroč v levo.

Rezultat za odvijanje bo prikazan kot običajen. Če reverzni obroč po izvedenem odvijanju zasukate v desno, se bo na obroču LED prikazal izbrani program za privijanje.

# Servisiranje

# Preprečevanje težav zaradi elektrostatične razelektritve (ESD)

Sestavni deli izdelka in krmilnika so občutljivi na elektrostatično razelektritev. V izogib okvaram v prihodnosti se prepričajte, da servisna in vzdrževalna opravila izvajate v okoljih, ki ne predstavljajo tveganja za ESD. Spodnja slika prikazuje primer ustrezne servisne delovne postaje.

# Prenos konfiguracij z IAM

Inteligentni aplikativni modul (Intelligent Application Module - IAM) je v obliki kartice SD. Kartica vsebuje trenutno konfiguracijo omrežja in vse nastavitve.

V primeru okvare orodja je možno kartico prenesti v novo orodje in na ta način se zagotovi enaka funkcionalnost novega orodja. Ob prenosu kartice se novo orodje posodobi na programsko opremo na kartici. Dobra praksa je, da se prepričate, da na novem orodju že teče ista programska oprema kot na starem, s čimer zmanjšate možnost izgube podatkov.

Pomnite, da so shranjeni rezultati, povezani z orodjem, ob prenosu na novo orodje izgubljeni. Naslov MAC je povezan s kartico, ne s samim orodjem. Pri prenosu kartice v novo orodje se tako naslov MAC novega orodja posodobi.

Modula IAM ni možno uporabljati za karkoli razen hrambe podatkov o konfiguraciji ter programske opreme orodja. Reformatiranje kartice ali kakršna koli manipulacija s podatki na kartici razen s pomočjo rešitev IxB Software ali ToolsTalk Service 2 povzroči neuporabnost kartice.

## Vodiči o osnovah izdelkov

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8

# Navodila za vzdrževanje

# Remont

Vaše orodje naj servisira usposobljen serviser, ki naj pri tem uporabi samo originalne nadomestne dele. S tem boste zagotovili nadaljnjo varno uporabo orodja. Servisiranje sme opraviti usposobljeno osebje, usposobljeno za delo na orodjih IxB.

Elektromotor je zatesnjena enota in je pod nobenim pogojem ne sme odpirati nihče drug, razen družbe Atlas Copco Industrial Technique AB. Če ocenite, da je električni motor okvarjen ali potrebuje servisiranje, družbi Atlas Copco Industrial Technique AB vrnite celotno enoto motorja za zamenjavo. Motorjev, ki jih je odprl kdor koli drug razen družbe Atlas Copco Industrial Technique AB, se ne bo servisiralo.

Izvajanje remonta in preventivnega vzdrževanja se priporoča v rednih intervalih enkrat letno ali po največ 250.000 privijanjih, odvisno od tega, do česa pride prej. Pogostejši remont je lahko potreben, če se stroj uporablja v težkih pogojih delovanja. Če stroj ne deluje pravilno, ga morate takoj zaustaviti in pregledati.

Pri razstavljanju orodja vedno uporabite namensko zasnovano orodje za servis, priporočeno v poglavju o rezervnih delih ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Servisna priporočila

Priporočeno je redno preventivno vzdrževanje. Glejte podrobne informacije o preventivnem vzdrževanju. Če izdelek ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in ga preglejte.

Če ni vključenih nobenih podrobnih informacij o preventivnem vzdrževanju, upoštevajte te splošne smernice:

- Ustrezne dele očistite na primeren način

- Zamenjajte vse okvarjene ali obrabljene dele

# Vzdrževanje rezervne baterije

V orodje je vgrajen notranja rezervna baterija. Rezervna baterija se na primer uporablja za ohranjanje radijske povezave med menjavo glavne baterije. Rezervna baterija omogoča pribl. 30 sekund časa za menjavo glavne baterije, po tem času se orodje izključi.

Rezervno baterijo zamenjajte najmanj vsakih 12 mesecev. Menjavo mora izvesti usposobljeni servisni tehnik. Zamenjano rezervno baterijo je potrebno reciklirati v skladu z navodili za recikliranje.

## Pogoji hrambe

- Skrajne temperature negativno vplivajo na življenjsko dobo rezervne baterije. Orodje hranite v okolju s temperaturo med 0 in 30 °C. V skladišču ne hranite dodatnih rezervnih baterij.

- Če boste novo orodje hranili v skladišču, ga pred hrambo v skladišču napajajte vsaj za 4 ure.

- Med hrambo v skladišču orodje napajajte vsaj vsakih 5 mesecev, da tako ponovno napolnite rezervno baterijo. Orodje morate vsakič napajati vsaj 4 ure.

# Navodila za mazanje

# Vodnik po mazivih

Del | Mazivo
--- | ---
Planetni zobniki z ležaji | Molycote BR2 Plus
Kotni zobniki z ležaji | Atlas Gear Grease 270 (Za orodja, konfigurirana s 110-stopinjsko kotno glavo (-SZ), se lahko uporablja tudi Molycote Longterm 2 plus.)
Navoji, O-obroči, drugo | Almagard LE 3751

# Mazanje

Ob vsakem servisu namažite dele v skladu z vodnikom za mazanje.

Za več informacij si oglejte poglavje Rezervni deli v orodju ServAid - https://servaid.atlascopco.com.

# Odpravljanje težav

# Dogodki in kode napak

Popoln seznam dogodkov na orodju in kod napak najdete v uporabniškem vodniku IxB Software User Guide.

# Pregreto orodje

Orodje lahko prenese običajna opravila, ki jih operater ohranja z ustreznimi prilagoditvami.

Na temperaturo orodja lahko vplivajo naslednje spremenljivke:

- kratek čas ciklusa

- previsok vrtilni moment

- prenizka hitrost

- zelo visok prevladujoči vrtilni moment

- Zelo mehki členi

- temperatura okolja

# Recikliranje

# Okoljske uredbe

Ko izdelek odsluži svoj namen, ga je treba reciklirati na pravilen način. Izdelek razstavite in komponente reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni.

Za baterije mora poskrbeti vaša nacionalna organizacija za zbiranje baterij.