# Anslutning till IxB-programvarans webbaserade användargränssnitt

1. Anslut strömkällan till verktyget. De röda och gröna LED-indikatorerna blinkar tillsammans med LED-indikatorerna för riktning, vilket visar att verktyget håller på att starta. Vänta tills batteri-LED-lampan och en av LED-indikatorerna för riktning har tänts. Verktyget är nu redo att användas.

2. Avlägsna locket över verktygets USB-port.

3. Anslut verktyget till datorns USB-port. Öppna en webbläsare och ange adressen till IxB-programvarans användargränssnitt: 169.254.1.1.

Batteriets lysdiod tänds inte när PSU-enheten är ansluten.

## Produktguider

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw