# Privijanje

Enakomerno z večanjem priteznega momenta se veča tudi reakcijska sila. Prepričajte se, da je orodje v ustreznem delovnem stanju in da je pravilno programirano. Nepričakovano obnašanje orodja lahko povzroči poškodbe operaterja.

## Smer rotacije pri privijanju

Preverite, ali je na orodju nastavljena pravilna smer delovanja:

- Reverzni obroč zasukate v desno, da nastavite privijanje v smeri urinega kazalca (CW - clockwise).

- Reverzni obroč zasukate v levo, da nastavite privijanje v nasprotni smeri urinega kazalca (CCW - counterclockwise).