# LED-indikatorer

Verktygets LED-ring är utrustad med följande indikatorer:

Position | LED-indikator | Huvudindikering
--- | --- | ---
1 | Röda status-LED-lampor | Åtdragningsresultat, NOK
2 | Gröna status-LED-lampor | Åtdragningsresultat, OK
3 | Gula status-LED-lampor | Kan konfigureras i IxB-programvaran för att indikera olika händelser
4 | Blå LED | Kan konfigureras i IxB-programvaran för att indikera olika händelser
5 | Riktnings-LED-lampor | Åtdragningsriktning
6 | - | -
7 | Larm-LED | Ett fel har inträffat i verktyget
8 | Batteri-LED-lampor | Batteriladdningsstatus
9 | LED för trådlös anslutning | Anslutning har upprättats

För att konfigurera LED-indikatorerna, se användarguiden för IxB-programvaran.