# Indicadores LED

El anillo LED de la herramienta está equipado con los indicadores siguientes:

Posición | Indicador LED | Indicación principal
--- | --- | ---
1 | LED de estado rojo | Resultado de apriete, NOK
2 | LED de estado verde | Resultado de apriete, OK
3 | LED de estado amarillo | Se pueden configurar en el software IxB para indicar diferentes eventos
4 | LED azul | Se pueden configurar en el software IxB para indicar diferentes eventos
5 | LED de dirección | Sentido de apriete
6 | - | -
7 | LED de alarma | Se ha producido un error en la herramienta
8 | LED de batería | Estado de carga de la batería
9 | LED de conexión inalámbrica | Conexión establecida

Para configurar los indicadores LED, consulte la Guía de usuario del software IxB.