# Vzdrževanje rezervne baterije

V orodje je vgrajen notranja rezervna baterija. Rezervna baterija se na primer uporablja za ohranjanje radijske povezave med menjavo glavne baterije. Rezervna baterija omogoča pribl. 30 sekund časa za menjavo glavne baterije, po tem času se orodje izključi.

Rezervno baterijo zamenjajte najmanj vsakih 12 mesecev. Menjavo mora izvesti usposobljeni servisni tehnik. Zamenjano rezervno baterijo je potrebno reciklirati v skladu z navodili za recikliranje.

## Pogoji hrambe

- Skrajne temperature negativno vplivajo na življenjsko dobo rezervne baterije. Orodje hranite v okolju s temperaturo med 0 in 30 °C. V skladišču ne hranite dodatnih rezervnih baterij.

- Če boste novo orodje hranili v skladišču, ga pred hrambo v skladišču napajajte vsaj za 4 ure.

- Med hrambo v skladišču orodje napajajte vsaj vsakih 5 mesecev, da tako ponovno napolnite rezervno baterijo. Orodje morate vsakič napajati vsaj 4 ure.