# Namestitev dodatkov

Razstavljanje orodja in/ali namestitev dodatkov sme izvesti le usposobljeno vzdrževalno osebje.

Potrebna orodja:

- Nastavljivi ključ

- Izvijač

1. Prednji del postavite v ustrezno veliko vpenjalo in vpenjalo pritrdite v primež.

2. Matico prednjega nastavka razrahljajte z nastavljivim ključem. Orodje odstranite iz primeža.

3. Kotni prenos pazljivo vzemite iz orodja.

4. Iz ohišja kotnega prenosa odstranite naslednje dele:

   1. zaklepni obroč (shranite ga)

   2. tesnilno podložko (zavržete)

   3. matico prednjega nastavka (zavržete)

5. V ohišje kotnega prenosa namestite naslednje dele:

   1. novo ustrezno matico prednjega nastavka. Na notranjost matice nastavka nanesite tanko plast maziva.

   2. novo tesnilno podložko

   3. zaklepni obroč

6. Zamenjajte tesnilo O na ohišju motorja z debelejšim tesnilom O enakega premera. Na tesnilo O in na spodnji del ohišja motorja nanesite tanko plast maziva.

7. Orodje postavite v pol-krog z dvema zatičema na notranji strani. Ko pol-krog postavite v pravilni položaj, zatiča sedeta v utore na ohišju motorja in tako preprečita vrtenje pol-kroga.

8. Gibki kabel povežite z vhodom vodila, označenim z1.

9. Gibki kabel na zgornjem delu pol-kroga povežite z vhodom vodila, označenim z 2 in oba pol-kroga združite.

   Če nameščate laserski čitalnik: ne glejte v žarek. Ta naprava oddaja svetlobo laserja CDRH/IEC razreda 2 in IEC razreda 1M.

10. Tesnilo O namestite v režo na prednji strani pol-krogov. Na tesnilo O nanesite tanko plast maziva.

11. Oba pol-kroga privijte skupaj s štirimi vijaki in s pomočjo izvijača.

    Prepričajte se, da tesnilo na koncu pol-krogov učinkovito tesni.

12. Izvlecite planetarno gonilo iz ohišja kotnega prenosa: Planetarno gonilo v celoti potisnite na gred.

    Prepričajte se, da je zobato kolo v pravem položaju.

    Zobnik namestite nazaj na njegovo mesto. Na tesnilno podložko nanesite tanko plast maziva.

13. Prednji del postavite v vpenjalo in vpenjalo pritrdite v primež.

14. Matico prednjega nastavka privijte z nastavljivim ključem.