# Modèles de clignotements du voyant LED

Les modèles de clignotements standards des voyants LED de l’outil sont affichés ci-dessous. Pour configurer les voyants LED, se référer au Guide d'utilisation du Logiciel IxB.

Voyant LED | Comportement de la lumière | État
--- | --- | ---
Sens de serrage Rouge et vert | Fixe dans les deux sens Clignotant | L’outil est en cours de démarrage.
Batterie et sens de serrage | Fixe | L’outil a démarré et est prêt à fonctionner.
Sens de serrage | Clignote dans les deux sens | L’outil est en cours de démarrage après une mise à jour du logiciel.
Sens de serrage | Clignote huit fois dans les deux sens, suivi par une lumière fixe pendant une demie seconde. Ce type de clignotement se répètera jusqu’à ce que l’outil effectue un redémarrage automatiquement. | Indique un des éléments suivants : Données non valides sur IAM Erreur lors de la mise à jour du logiciel de l’outil Mode secours IAM manquant Pour plus informations sur les messages d'erreur, consulter le Guide d'utilisation du Logiciel IxB.