# Norme generali di sicurezza per l’installazione

ATTENZIONE

Pericolo dell'alta tensione

Il contatto accidentale con l'alta tensione può provocare lesioni gravi o mortali.

- Utilizzare sempre la prolunga isolata con un adattatore a cambio rapido e con copriprese isolati adeguati, bussole Saltus ROTACTION, bussole per le punte, prolunghe e punte o punte senza ROTACTION.

- Non utilizzare bussole di altre marche in combinazione con la prolunga isolata.

- Non utilizzare l'estensione isolata se danneggiata in qualche modo o non installata correttamente.

- Solo le parti isolate dell'estensione isolata sono protette dall'alta tensione.

## Installazione

Per le opzioni di installazione, fare riferimento al manuale di installazione, che contiene un supplemento alle istruzioni dell'adattatore per cambio rapido isolato in ServAid.

## Applicabile a: