# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser la rallonge isolée avec un adaptateur à remplacement rapide adapté et avec des couvercles de douilles isolés, des douilles Saltus ROTACTION, des douilles avec embout, des rallonges et des embouts adaptés ou des embouts sans ROTACTION.

- Ne pas utiliser des douilles d’autres marques en combinaison avec la rallonge isolée.

- Ne pas utiliser la rallonge isolée si elle est endommagée d'une manière ou d'une autre et si elle n’est pas correctement installée.

- Seules les pièces isolées de la rallonge isolée sont protégées contre les hautes tensions.

## Installation

Pour les options d'installation, reportez-vous au manuel d'installation pour les adaptateurs à remplacement rapide isolés, supplément d'instructions dans ServAid.

## S’applique à :