# Общие требования безопасности при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжелой травме или смерти.

- Следует всегда использовать изолированный удлинитель с соответствующим быстросменным переходником и соответствующими изолированными втулками головок, головками Saltus ROTACTION, битами-головками, удлинителями и битами или битами без ROTACTION.

- Запрещается использовать головки других марок в комбинации с изолированным удлинителем.

- Запрещается использовать изолированный удлинитель, если он поврежден или неправильно установлен.

- Только изолированные части изолированного удлинителя защищены от высокого напряжения.

## Установка

Варианты установки представлены в дополнении к инструкции Руководство по установке с изолированными быстросменными переходниками в ServAid.

## Относится к: