# Isolated Extension

## Attachments

# Erklärungen

# Normen

Dieses Produkt wird gemäß IEC/EN 60900 und ASTM F1505 bewertet. Empfehlungen für die Verwendung und die Pflege während der Verwendung laut Anhang D, IEC 60900:2018.

# Regionale Anforderungen

WARNUNG

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien, einschließlich Blei, aussetzen, was nach Kenntnis des Bundesstaats Kalifornien zu Krebserkrankungen und Geburtsfehlern oder sonstigen Schäden am Fortpflanzungssystem führen kann. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sicherheit

NICHT WEGWERFEN - AN BENUTZER WEITERLEITEN

WARNUNG

Lesen Sie alle mit diesem Elektrowerkzeug bereitgestellten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen.

Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder ernsthaften Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur künftigen Verwendung auf.

WARNUNG

Alle örtlichen Vorschriften, die Installation, Bedienung und Wartung betreffen, müssen immer beachtet werden.

## Nutzungserklärung

- Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.

- Dieses Produkt und sein Zubehör dürfen in keinem Fall modifiziert werden.

- Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

- Wenn die Produktdatenschilder oder Gefahrenwarnschilder unleserlich werden oder sich ablösen, sind diese sofort zu ersetzen.

- Das Produkt darf nur von geschulten Fachkräften und nur in Industrieumgebungen installiert, bedient und gewartet werden.

In diesem Abschnitt

- Vorgesehener Verwendungszweck
- Produktspezifische Anweisungen

# Vorgesehener Verwendungszweck

Dieses Produkt ist zur Verwendung an oder in direkter Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Geräten oder Leitern mit einer maximalen Spannung von 1000 V vorgesehen.

# Produktspezifische Anweisungen

# Allgemeine Sicherheit bei der Installation

WARNUNG

Gefahr durch Hochspannung

Versehentlicher Kontakt mit Hochspannungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Verwenden Sie immer die isolierte Verlängerung mit einem geeigneten Schnellwechseladapter und mit geeigneten Aufsatzabdeckungen, Saltus ROTACTION-Aufsätzen, Bit-Steckschlüsseln, Verlängerungen und Bits oder Bits ohne ROTACTION.

- Verwenden Sie keine Aufsätze anderer Marken zusammen mit der isolierten Verlängerung.

- Verwenden Sie die isolierte Verlängerung nicht, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt ist oder nicht korrekt installiert wurde.

- Nur die isolierten Teile der isolierten Verlängerung sind gegen Hochspannung geschützt.

## Installation

Informationen zu den Installationsoptionen finden Sie in der Anleitungsergänzung des Installationshandbuchs für isolierte Schnellwechseladapter in ServAid.

# Allgemeine Betriebssicherheit

## Überprüfung vor der Verwendung

- Führen Sie vor der Verwendung des Produkts immer eine Sichtprüfung durch.

- Bestehen Zweifel hinsichtlich der Sicherheit des Produkts, muss eine entsprechend qualifizierte Person dieses überprüfen und erneut testen, falls nötig.

## Temperatur

- Verwenden Sie dieses Produkt in Industrieumgebungen mit geregelter Temperatur.

# Allgemeine Sicherheit während Instandhaltung und Wartung

## Lagerung

- Lagern Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um die Gefahr von Beschädigungen der Isolierung bei Lagerung oder Transport zu minimieren.

- Lagern Sie dieses Produkt getrennt von anderen Werkzeugen, um mechanische Schäden oder Verwechselungen zu vermeiden.

- Schützen Sie dieses Produkt vor übermäßiger Hitzeeinwirkung sowie UV-Strahlung.

## Regelmäßige Prüfung

Eine entsprechend qualifizierte Person sollte eine jährliche Sichtprüfung dieses Produkts durchführen, um seine Eignung für den weiteren Betrieb zu bestimmen.

# Schilder und Aufkleber

Am Produkt befinden sich Schilder und Aufkleber, die wichtige Angaben zur Personensicherheit und Produktwartung enthalten. Die Schilder und Aufkleber müssen immer gut leserlich sein.

## Gilt für: