# Isolated Extension

## Attachments

# Déclarations

# Normes

Ce produit est évalué selon les normes CEI/EN 60900 et ASTM F1505. Recommandation d’utilisation et entretien en service conformément à l’Annexe D, IEC 60900:2018.

# Spécificités régionales

AVERTISSEMENT

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb qui est reconnu par l'État de Californie comme cancérigène et causant des malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction. Pour de plus amples informations

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Sécurité

NE PAS JETER - REMETTRE À L'UTILISATEUR

AVERTISSEMENT

Lire l'ensemble des mises en garde et consignes de sécurité ainsi que les illustrations et les caractéristiques techniques fournies avec cet outil électrique.

Le non-respect de toutes les instructions répertoriées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou un grave accident corporel.

Conserver l'ensemble des mises en garde et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT

Toutes les réglementations locales de sécurité en matière d'installation, d'utilisation et de réparation doivent toujours être respectées.

## Utilisation prévue

- Pour utilisation professionnelle uniquement.

- Ce produit et ses accessoires ne doivent être modifiés en aucun cas.

- Ne pas utiliser ce produit s'il a subi des dégâts.

- Si les vignettes apposées sur le produit pour indiquer les données du produit ou des mises en garde ne sont plus lisibles ou se décollent, les remplacer sans attendre.

- Le produit ne doit être installé que par un personnel qualifié et dans un environnement industriel.

Dans cette section

- Utilisation prévue
- Instructions spécifiques au produit

# Utilisation prévue

Ce produit est destiné à être utilisé sur ou à proximité immédiate d'appareils ou de conducteurs électriques sous tension fonctionnant à une tension maximale de 1 000 V.

# Instructions spécifiques au produit

# Sécurité générale de l’installation

AVERTISSEMENT

Danger lié à la haute tension

Tout contact accidentel avec une haute tension peut entraîner des blessures graves ou la mort.

- Toujours utiliser la rallonge isolée avec un adaptateur à remplacement rapide adapté et avec des couvercles de douilles isolés, des douilles Saltus ROTACTION, des douilles avec embout, des rallonges et des embouts adaptés ou des embouts sans ROTACTION.

- Ne pas utiliser des douilles d’autres marques en combinaison avec la rallonge isolée.

- Ne pas utiliser la rallonge isolée si elle est endommagée d'une manière ou d'une autre et si elle n’est pas correctement installée.

- Seules les pièces isolées de la rallonge isolée sont protégées contre les hautes tensions.

## Installation

Pour les options d'installation, reportez-vous au manuel d'installation pour les adaptateurs à remplacement rapide isolés, supplément d'instructions dans ServAid.

# Sécurité générale de l’utilisation

## Inspection avant utilisation

- Contrôler visuellement ce produit à chaque fois avant son utilisation.

- En cas de doute concernant la sécurité de ce produit, une personne dûment formée doit l'examiner et le tester à nouveau, si nécessaire.

## Température

- Utiliser ce produit dans un environnement industriel avec une température régulée.

# Sécurité générale de l'entretien et de la maintenance

## Stockage

- Entreposer ce produit correctement afin de minimiser les risques de dégâts causés à l'isolation lors du stockage ou du transport.

- Entreposer ce produit séparément des autres outils pour éviter les dégâts mécaniques ou la confusion.

- Protéger ce produit contre la chaleur excessive ainsi que contre les rayons UV.

## Examen périodique

Une personne dûment formée doit procéder à un examen visuel annuel de ce produit afin de déterminer s'il convient pour un usage ultérieur.

# Signes et étiquettes

Des vignettes et autocollants contenant des informations importantes pour la sécurité des personnes et l'entretien du matériel sont apposés sur le produit. Les vignettes et autocollants doivent toujours être faciles à lire.

## S’applique à :