# マニホールドブロックの取り付け

機械式カウンター内蔵のWTBテンショナーにも適用可能な手順です。

1. 適切なネジ緩み止め剤を使用してください。

2. 4つのマニホールド固定穴のそれぞれに一滴ずつ塗布します。

3. マニホールドブロックを用意します。

4. 2つのシールハウジングの溝に薄くグリスを塗ります。

5. 2つの新しいマニホールドシールを円形ハウジングに収めます。

6. グリスを塗布することにより、小さなシールが所定の位置に入りやすくなります。

7. 2つのマニホールドシールが外れないように注意しながら、組み立てられたロードセルにマニホールドを慎重に差し込みます。1つのキャップスクリューを軽く回します。あまりトルクをかけ過ぎないようにご注意ください。

8. 最初のネジの正反対にある2番目のネジで同じ作業を繰り返し、同じくゆっくりとネジを回します。

9. 最初のネジに隣接する3番目のネジで同じ作業を繰り返します。同じくゆっくりとネジを回します。

10. 最後のネジで同じ作業を繰り返します。

11. 10Nmで止まるように設定されたトルクハンドル等を使用して、最初のネジを締付けます。

12. 対角側のネジを同じく10Nmで締付けます。

13. 最初のネジに隣接するネジを同じく10Nmで締付けます。

14. 最後のネジを同じく10Nmで締付けます。

15. 次に、最初に締めたネジに戻り、再度10Nmで締付けます。最初に締付けたのと同じ順序で再度10Nmの締付けを行います。これでマニホールドブロック取り付けが完了しました。