# 上部ロードセル本体へのピストン取り付け

1. 上部ロードセルとインナーシール組立治具を用意します。

2. インナーシール組立治具をインナーシールに差し込みます。最初に1つの端から差し込みます。

3. インナーシール組立治具の反対側の端に力を加えます。シール組立治具はインナーシールの内側に収まります。

4. ロードセルの上にアウターシール組立治具を収めます。

5. アウターシール組立治具の面取り部の周りに薄くグリスを塗ります。

6. シールが面取り部にかみ合うまで、ピストンをアウターシール組立治具に収めるようにします。

7. 中央のプラグをピストンの上部ボアに収めます。

8. アウターシール組立治具をロードセル上面に接触するように保持します。ピストンの外側のシールがロードセルに入り、ピストンのノーズが内側のシールに入るまで、中央のプラグを柔らかいハンマーなどで軽くたたきます。

9. インナーシール組立治具はインナーシール中を通して取り外すことができます。

10. トップアウターシール組立治具を取り外します。

11. 中央のプラグに力を加え、ピストンをロードセルに完全に押し込みます。