# シール交換の手順

1. 上部のエンドキャップを外します (キャップ内部のばね力に注意してください)。

2. エンドキャップ内の皿ばねの数と構成を書き留め、皿ばねを取り外します。

3. リアクションナットをプラーバーに固定している小さな止めネジを外し、リアクションナットを緩めます。

4. 小さな止めネジを緩めて、ブリッジコンポーネントを取り外します。内部スプリングに注意してください。

5. ロードセルからプラーバーを引き出します。

6. マニホールドブロックを所定の位置に固定している4つのキャップネジを取り外し、マニホールドブロックを取り外します（マニホールドとロードセルの間に2つの小さなシールがあります。後で交換できるように安全に保管してください）。

7. 2つのロードセルを緩めて外します。複数のテンショナーを同時に分解する場合は、ロードセルのペアを一緒に保持し、最終的に一緒に再組み立てすることが非常に重要です。ロードセルは対応する一対で組を成します。

8. 柔らかい素材のハンマーなどを使用して、ロードセル本体からピストンを軽くたたき出します。ロードセルの下側からボアを通して軽くたたき出します。

   損傷したシールだけでなく、この時点ですべてのシールを交換することをお勧めします。

9. 小型のマイナスドライバーを使用して、2つのロードセル本体と2つのピストンからシールと飛び出し防止リングをてこの要領で取り外します。取り外したシールは廃棄します。

本セクション内

- ボディシールの取り付け
- ピストンシールの取り付け
- 下部ロードセル本体へのピストン取り付け
- 上部ロードセル本体へのピストン取り付け