# 油圧コネクタの取り付け

油圧コネクタにはさまざまなバリエーションがあります。取扱説明書のこのセクションでは、標準のスイベルコネクタとブランクプラグの設定に基づいた手順を記載します。

1. ブランクプラグのネジ山にネジ潤滑剤をひと塗りします。

2. ブランクプラグをマニホールドブロックの上部ポートにねじ込みます。

3. ブランクプラグを締付けます。締めすぎに注意してください。

4. スイベルのネジ部にネジ山用の潤滑剤を塗ります。

5. スイベル接続を回転させて、マニホールドブロックの前面接続ネジ部に挿入します。

6. スイベル接続を回転させて、マニホールドブロックの前面接続ネジ部に挿入します。トルクレンチ等を使用して25Nmで締付けます。

## スイベルの組立て手順

1. テンショナーマニホールドブロックからスイベルブロックのネジを緩めて外します。

2. 適切なスナップリング取り外しツールを使用して、スイベルの前面からスナップリングを取り外します。

3. スイベルブロックからシャフトを引き抜きます。

4. 2つの Oリングと2つの飛び出し防止リングを取り外し、正しい取り付け方向をメモします。

5. 中央シャフトを洗浄し、損傷したOリングと飛び出し防止リングを取り外して新しいものと交換します。

6. 軽いゴムハンマーなどを使用して、中央のシャフトをスイベルブロックに戻します。

7. スナップリングを付け直します。マニホールドブロックに再度ユニットを取り付けます。