# エンドキャップとスプリングの取り付け

1. 皿ばねを積み重ねます。ばねの向きとばねの数が正しいことが重要です。分解中にバネの数と向きをメモしておいてください。

2. エンドキャップを作業台に置き、スプリングを正しい向きでキャップ内に落とします。

3. 上部ロードセルのおねじ部に潤滑剤を薄く塗ります。

4. まだエンドキャップが平らな作業面に乗っている状態で、ロードセルを反転させ、ロードセルをエンドキャップねじ山にねじ込みます。

5. スプリングワッシャーが圧縮され始めると、エンドキャップを手で回転させるのが難しくなります。この時点で、ロードセルアセンブリとエンドキャップを持ち上げ、バイス等で固定します。

6. 適切な革製のラチェットストラップを使用して、上部ロードセルに対して固定されるまでエンドキャップを回転させます。

7. プラーバーの上面は、エンドキャップの上面と同じ高さにする必要があります。