# ロードセルの組立て

ロードセルのペアを一緒に保持し、最終的に一緒に再組み立てすることが重要です。ロードセルは対応する一対で組を成します。

1. ネジの焼き付き防止のため、必ず適切な潤滑剤を使用します。

2. 下部ロードセルの外ネジの周りに潤滑剤を塗布します。ネジ山が清潔で、破片が付着していないことを確認してください。

3. 2 つのロードセルを一緒にねじ込みます。

4. 2つのロードセルを完全にレバーで固定するために、2つのキャップネジをマニホールドブロックの固定穴に取り付ける必要がある場合があります。

5. 下部ロードセルをしっかりと保持し、2つのロードセルが完全に突き合わさるまで上部ロードセルを軽くたたきます。

6. 加工された2つの半円形状が完全な円になるように位置合わせすることが重要です。これにより、マニホールドブロックが正しくはまります。

加工された2つの半円形状が完全な円になるまで、2つのロードセルの位置を調整します。