# リアクションナットの再組立て

新しいプラーバー交換キットを購入すると、プラーバーとリアクションナットが小さな止めネジでロックされ、正しい位置に固定された状態で納入されます。プラーバーの位置とリアクションナットの位置を記録しておきます。特にリアクションナットの上面がプラーバーのねじ円筒部と「同じ高さ」になっていることを確認します。リアクションナットは一度分解し、最終的に再組立てする必要があります。

1. リアクションナットをプラーバーに固定している小さな止めネジを外します。

2. プラーバーをロードセル一式の中を通して上に送り上げます。

3. キットの納品時とまったく同じ位置にリアクションナットをねじ込むように注意しながら、リアクションナットをプラーバーに再度組付けます。組立て完了時、リアクションナットは上部ピストンに乗っている必要があります。リアクションナットの上面がプラーバーのねじ円筒部と「同じ高さ」になっていることを確認します。正しい位置になったら、小さな止めねじを組み立て直し、リアクションナットとプラーバーを一緒に固定します。再組み立ての残りの手順については、エンドキャップとスプリングの取り付けとプラーバーの交換も参照してください。