# Reaction bar

# Vejledningstillæg

# Montering af reaktionsstang

1. Sæt reaktionsstangen på værktøjet, og sæt sikringsringen i rillen for at holde reaktionsstangen på plads.

2. Sæt topnøglehovedet på det kvadratiske drev. Sørg for at føre låsepinden igennem topnøglehovedet og det kvadratiske drev som vist på illustrationen.

# Betjening af værktøjet med reaktionsstang

1. Sæt værktøjet på anvendelsen.

2. ADVARSEL

   Vær opmærksom på, at reaktionsstangen vil dreje i modsat retning af værktøjet.

   Brug omstyringshåndtaget til at betjene værktøjet i både medurs og modurs retning.

3. Sørg for, at værktøjet er anbragt i den rette position på arbejdsfladen som vist på billedet. Reaktionsstangens endeflade og top/møtrik skal være rettet ind efter hinanden. Sørg for, at reaktionsstangens fod rammer midten af møtrikken, der optager reaktionskraften.

4. ADVARSEL

   Hold aldrig hånden på eller i nærheden af reaktionsstangen, mens værktøjet er aktiveret.

   Tryk på knappen for at starte værktøjet.

5. Fortsæt med at trykke på trykknappen, mens møtrikken skrues til. Med trykluftværktøjer kan du høre en lyd, mens værktøjet skruer møtrikken til. Når lyden mindskes, slippes trykknappen for at stoppe værktøjet. Med elektriske værktøjer styres tilskruningen af møtrikken med Power Focus.

# Vedligeholdelse

Hvis reaktionsstangen bruges daglig, skal der foretages en visuel inspektion hver dag af følsomme områder f.eks. tæt på midterhullet og på de tyndeste dele af reaktionsstangen.

ADVARSEL

Udskift altid revnede eller beskadigede reaktionsstænger.

# Når en bølget skive er inkluderet, skal du sørge for at samle i den rigtige rækkefølge

## Gælder: