# Umschalten zwischen Anbindungs-, Steuerungs- und Bestätigungsmodus

Die ILT Base Station verfügt über drei Modi.

- Anbindung - das Werkzeug wird aktiviert, wenn es sich innerhalb des benutzerdefinierten Abstands und der benutzerdefinierten Ausrichtung befindet. Der Anbindungsmodus ist der Standardmodus.

- Steuerung - die ILT Base Station teilt dem Controller das zu verwendende Verschraubungsprogramm auf Grundlage des Werkzeugabstands und der Ausrichtung mit.

- Bestätigung - der Controller (der wiederum Prozessinformationen von einem Verwaltungssystem erhalten kann) wählt das zu verwendende Verschraubungsprogramm aus. Das System der ILT Base Station bestätigt, dass der benutzerdefinierte Abstand und Ausrichtung für das Verschraubungsprogramm korrekt sind und aktiviert das Werkzeug.

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Startseite der ILT Base Station Konfiguration, danach eine Virtuelle Station und anschließend Modus aus.

2. Wählen Sie zum Umschalten der Modi Anbindung, Steuerung oder Bestätigung aus.