# Конфигурирование ILT Tool Tag

## Сопряжение ILT Tool Tag с виртуальной станцией в ILT Base Station

- ILT Tool Tag должен находиться в пределах 5 м от ILT Base Station при сопряжении.

- Убедитесь, что ILT Tool Tag подключен к сети питания, светодиодные индикаторы ILT Tool Tag должны гореть.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Tool Tag.

2. На экране Tool Tag выберите Set Tool Tag (Настроить Tool Tag) и затем выберите Pair Tool Tag (Сопряжение Tool Tag). Появится список доступных ILT Tool Tag с идентификатором ILT Tool Tag.
   Выбранный ILT Tool Tag будет отмечен в списке как Active (Активный).

   Идентификатор Tool Tag находится в ILT Tool Tag.

## Идентификация ILT Tool Tag

Когда команда мигания активна, светодиод на выбранном ILT Tool Tag начнет мигать.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Tool Tag.

2. На экране Tool Tag выберите Set Tool Tag (Настроить Tool Tag).

3. На экране Set Tool Tag (Настроить Tool Tag) выберите Blink Tool Tag (Мигание Tool Tag).

4. Для того, чтобы остановить мигание, нажмите Stop blinking (Остановить мигание).

## Настройка типа инструмента

Выберите Tool Type (Тип инструмента) (гайковерт с пистолетной рукояткой или угловой гайковерт), чтобы убедиться, что отображаемая ось ориентации совпадает с осью ориентации инструмента.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Tool Tag.

2. На экране Tool Tag выберите Tool Type (Тип инструмента).

3. Выберите Pistol Grip Nutrunner (Гайковерт с пистолетной рукояткой) или Angle Nutrunner (Угловой гайковерт).

## Настройка коэффициента фильтрации

Коэффициент фильтрации (0–1) отражает фильтр по количеству измерений расстояния. Более высокий коэффициент фильтрации дает более стабильные, но медленные измерения расстояния. Более низкий коэффициент фильтрации дает более быстрые измерения, которые менее стабильны. Это расширенная настройка, рекомендованное значение – 0,25.

1. На экране Home (Главная) выберите System (Система), выберите User (Пользователь) и затем выберите Locating (Расположение).

2. На экране Locating (Расположение) выберите Filter factor (Коэффициент фильтрации).

3. Введите Filter factor (Коэффициент фильтрации), затем нажмите OK.

## Поправка расстояния

В некоторых случаях измерение расстояния может иметь постоянную поправку в зависимости от окружающей среды. В этих случаях поправка расстояния может использоваться для исключения ошибки измерения. Это расширенная настройка, рекомендованное значение – 0.

1. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Tool Tag.

2. На экране Tool Tag выберите Distance offset (Поправка расстояния).

3. Введите поправку расстояния, затем нажмите OK.