# Przełączanie między trybem tethering, sterowania a potwierdzania

ILT Base Station ma trzy tryby.

- Tethering, narzędzie jest włączone, jeżeli znajduje się w odległości i położeniu określonym przez użytkownika. Tryb Tethering jest trybem domyślnym.

- Control - ILT Base Station informuje sterownik, który program dokręcania ma zostać użyty na podstawie odległości i orientacji narzędzia.

- Confirm - sterownik (który z kolei może otrzymywać informacje z systemu nadzorującego) wybiera program dokręcania, który ma zostać użyty. System ILT Base Station potwierdza, że odległość i orientacja ustawione przez użytkownika dla danego programu dokręcania są prawidłowe i włącza narzędzie.

1. Na ekranie Home ILT Base Stationwybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Mode [Tryb].

2. Wybierz Tethering, Control lub Confirm, aby przełączyć tryby.