# Configurer des ILT Tool Tags

## Appairer un ILT Tool Tag à un Poste de travail virtuel dans la ILT Base Station

- Le ILT Tool Tag doit se trouver à moins de 5 m de la ILT Base Station lors de l’appairage.

- Veiller à ce que le ILT Tool Tag soit sous tension, les voyants LED du ILT Tool Tag devraient être allumés.

1. À l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Définir Tool Tag puis sélectionner Appairer Tool Tag. Les ILT Tool Tags disponibles seront listés en utilisant l’ID du ILT Tool Tag.
   Le ILT Tool Tag sélectionné est listé comme Activé.

   L’ID du Tool Tag ID se trouve sur le ILT Tool Tag.

## Identifier un ILT Tool Tag

Lorsque la commande de clignotement est activée, la LED d'état sur le ILT Tool Tag commence à clignoter.

1. À l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Définir Tool Tag.

3. À l’écran Définir Tool Tag, sélectionner Clignotement Tool Tag.

4. Pour arrêter le clignotement, sélectionner Arrêter clignotement.

## Définir le type d’outil

Sélectionner le type d’outil (Boulonneuse à poignée pistolet ou Boulonneuse à renvoi d’angle) afin de s’assurer que l’axe d’orientation affiché est cohérent avec l’axe d’orientation de l’outil.

1. À l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Type d’outil.

3. Sélectionner Boulonneuse à poignée pistolet ou Boulonneuse à renvoi d’angle.

## Régler le facteur de filtre

Le facteur de filtre (0-1) spécifie le niveau de filtre de la mesure de la distance. Un facteur de filtre élevé donne des mesures de distance plus stables, mais plus lentes. Un facteur de filtre faible donne des mesures plus rapides, mais moins stables. Ceci est un paramètre avancé, la valeur recommandée est 0,25.

1. À l’écran Accueil, sélectionner Système, sélectionner Utilisateurpuis sélectionner Localiser.

2. À l’écran Localiser, sélectionner Facteur de filtre.

3. Saisir le Facteur de filtre puis sélectionner OK.

## Compensation de distance

Dans certains cas la mesure de la distance peut comporter un décalage constant à cause de l’environnement. La compensation de distance peut dans ces cas être utilisée pour supprimer l’erreur de mesure. Ceci est un paramètre avancé, la valeur recommandée est 0.

1. À l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Tool Tag.

2. À l’écran Tool Tag, sélectionner Compensation de distance.

3. Saisir la compensation de distance puis sélectionner OK.