# Podłączanie stacji bazowej ILT do sterownika

Poniżej podano kilka sposobów podłączania ILT Base Station do jednego lub kilku sterowników Power Focus.

## Podłączanie do Power Focus 6000 bezpośrednio przez Ethernet

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem Ethernet (RJ45) sterownika Power Focus 6000.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie], wprowadź IP address [Adres IP] i Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 6000.

## Połącz się z Power Focus 6000 przez port COM

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet i kabla przejściowego,

1. Za pomocą kabla Ethernet i kabla przejściowego połącz port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem COM A lub B sterownika Power Focus 6000.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration, [Konfiguracja], następnie Virtual Station, [Wirtualna stacja], a następnie Controller connection, [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie], wprowadź IP address [Adres IP] i Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ręcznie ustaw adres IP dla ILT Base Station w tym samym zakresie, co adres IP serwisowego portu Ethernet sterownika Power Focus 6000.

## Podłączanie do Power Focus 6000 za pośrednictwem sieci infrastruktury

ILT Base Station i sterownik Power Focus 6000 można podłączyć do infrastruktury sieci.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z infrastrukturą sieci.

   Upewnij się, że sterownik Power Focus 6000 jest już podłączony do sieci.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Configuration type [Typ konfiguracji], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System, a następnie Network [Sieć].
   Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 6000 albo, jeśli sieć obsługuje protokół DHCP, wybierz DHCP.

6. Ustaw odpowiednią maskę podsieci.

7. Ustaw odpowiedni adres bramy.

## Podłączanie do Power Focus 4000 bezpośrednio przez sieć Ethernet

ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla Ethernet.

Do łączenia ze sterownikiem Power Focus 4000 należy użyć krosowanego kabla Ethernet. Standardowy nieskrosowany kabel Ethernet nie będzie działał.

Połączenie ze sterownikiem Power Focus 4000 przy użyciu przełącznika sieciowego bądź koncentratora sieciowego stawia szczególne wymagania dotyczące typu użytego kabla Ethernet (patrz niżej).

1. Połącz skrosowanym kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z portem Ethernet (RJ45) sterownika Power Focus 4000.

2. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Controller settings [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 4000.

5. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Network [Sieć]. Ręcznie ustaw adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 4000.

## Podłączanie do Power Focus 4000 bezpośrednio przez połączenie szeregowe

ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 mogą być połączone bezpośrednio przy użyciu kabla szeregowego.

1. Połącz port COM (M8) ILT Base Station z portem szeregowym (RS232) sterownika Power Focus 4000 za pomocą kabla szeregowego.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja],następnie Virtual Station [Wirtulana stacja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika]. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie RS232.

## Łączenie z Power Focus 4000 za pomocą przełącznika sieciowego, koncentratora sieciowego lub infrastruktury

ILT Base Station można połączyć ze sterownikiem Power Focus 4000 za pomocą infrastruktury, przełącznika lub koncentratora sieciowego. Podłącz ILT Base Station i sterownik Power Focus 4000 do tej samej sieci, używając kabli Ethernet.

1. Połącz kablem Ethernet port Ethernet (M12, kodowanie D) ILT Base Station z infrastrukturą sieci.

   Upewnij się, że sterownik jest już połączony z siecią.

   Jeśli między ILT Base Station a sterownikiem Power Focus 4000 występuje przełącznik sieciowy, należy użyć nieskrosowanego kabla Ethernet. Jeśli między ILT Base Station a sterownikiem Power Focus 4000 znajduje się koncentrator sieciowy, należy użyć skrosowanego kabla Ethernet.

   Wymaga to użycia RBU na poziomie Silver lub wyższym. Wszelkie pytania dotyczące powyższego tematu należy kierować do przedstawiciela Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Controller connection [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] sterownika Power Focus 6000.

5. Na ekranie Home ILT Base Station wybierz System, a następnie Network [Sieć].
   Ustaw ręcznie adres IP ILT Base Station w takim samym zakresie jak adres IP sterownika Power Focus 4000 albo – jeśli sieć obsługuje protokół DHCP – wybierz DHCP.

6. Ustaw odpowiednią maskę podsieci.

7. Ustaw odpowiedni adres bramy.

## Podłączenie do ICB lub ITB z wbudowanym sterownikiem poprzez infrastrukturę sieci

Stacja bazowa ILT i narzędzie ICB lub ITB ze zintegrowanym sterownikiem mogą być podłączone do infrastruktury sieci.

1. Podłącz port Ethernet (M12 D-kodowany) na stacji bazowej ILT do infrastruktury sieci za pomocą kabla Ethernet.

   Upewnij się, że narzędzie ICB lub ITB ze zintegrowanym sterownikiem jest już połączone z siecią.

2. Na ekranie Home stacji bazowej ILT wybierz Configuration [Konfiguracja]. Nastepnie wybierz Virtual Station [Stacja wirtualna], a potem wybierzController settings [Ustawienia sterownika].

3. Wybierz Connection type [Typ połączenia], a następnie Ethernet.

4. Wybierz Configure connection [Konfiguruj połączenie] i wprowadź IP address [Adres IP] oraz Open Protocol port [Port Open Protocol] narzędzia.

5. Na ekranie Home stacji bazowej ILT wybierz System, a następnie Network [Sieć].
   Wprowadź ręcznie adres IP stacji bazowej ILT z tego samego zakresu, co adres IP narzędzia lub wybierz DHCP, jeżeli sieć ma funkcję DHCP.

6. Ustaw odpowiednią maskę podsieci.

7. Ustaw odpowiedni adres bramy.

## Podłączanie do SQS (3.5) lub Smart AMS (1.3)

Aby nawiązać połączenie z SQS lub Smart AMS, wprowadź adres IP stacji bazowej ILT wraz z hasłem ILT. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Domyślne hasło ILT to 123. Więcej informacji, patrz Zmiana hasła [Zmiana hasła].

Minimalne wersje wymagane do połączenia z ILT to: SQS 3.5 i Smart AMS 1.3.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją SQS lub Smart AMS.