# Configurer le Contournement ILT

Dans les cas où la ILT Base Station doit être contournée, la stratégie de Contournement ILT peut être activée. Lorsque cette option est activée, l’outil est activé indépendamment des critères de distance et d’orientation.

1. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Configuration sélectionner un Poste de travail virtuel puis sélectionner Contournement ILT.

2. Cocher la case pour activer le Contournement ILT.