# Práce s obrazovkami nástrojů a stavovými obrazovkami

## Aktivace obrazovky nástrojů

Na obrazovce Tools (Nástroje) se zobrazuje přehled připojených nástrojů. Stavy jednotlivých virtuálních stanic jsou vyjádřeny různými barvami.

Barva | Stav
--- | ---
Zelená | Nástroj je odemčen
Modrá | Nástroj je uzamčen
Bílá | Controller Power Focus nepřipojen
Šedá | Štítek nástroje ILT nepřipojen

## Aktivace stavové obrazovky

- Zvolte možnost Status (Stav). Vstoupíte na obrazovku Tools (Nástroje) z domovské obrazovky.

## Stavová obrazovka

Z obrazovky Tools (Nástroje) .ze vstoupit na obrazovku Status (Stav) pro každou virtuální stanici. Na obrazovce Status (Stav) se zobrazuje, která oblast a který program utahování jsou aktivní a zda je nástroj aktivován, nebo deaktivován. Také se na ní zobrazují aktuální měření pro orientaci a vzdálenost.

Symbol otevřeného visacího zámku znamená, že oblast je aktivní.

Symbol zavřeného visacího zámku znamená, že oblast je neaktivní.

V každém okamžiku může být aktivní pouze jedna oblast.

## Zobrazení určité oblasti na stavové obrazovce

- Zvolte symbol konfigurace a ze seznamu zvolte Area (Oblast), kterou si chcete prohlédnout podrobně.

## Aktivace stavové obrazovky

- Na domovské obrazovce zvolte položku Status (Stav) a poté zvolte položku Virtual Station (Virtuální stanice) na obrazovce Tools (Nástroje). Otevře se obrazovka Status (Stav).

Obrazovka Status (Stav) se zobrazí i v případě dosažení času Inactivity Timeout (Překročení limitu nečinnosti). V případě používání více nástrojů se zobrazí obrazovka Tools (Nástroje).

## Změna velikosti písma na stavové obrazovce

- Na obrazovce Status (Stav) zvolte symbol s malým a velkým písmenem T , čímž můžete přepínat velikost písma. Ve výchozím nastavení je písmo malé.

Relevantní informace

- Nastavení čas překročení limitu nečinnosti