# Подключение ILT Base Station к контроллеру

Ниже перечислено несколько способов подключения ILT Base Station к одному или нескольким контроллеру (-ам) Power Focus.

## Подключение к Power Focus 6000 при помощи прямого Ethernet-соединения

ILT Base Station и контроллер Power Focus 6000 можно соединить напрямую при помощи Ethernet-кабеля.

1. С помощью Ethernet-кабеля подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) ILT Base Station к Ethernet-порту (RJ45) контроллера Power Focus 6000.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) Power Focus 6000.

5. На экране Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть). Вручную настройте IP-адрес ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адреса контроллера Power Focus 6000.

## Подсоединение к Power Focus 6000 через COM-порт

ILT Base Station и контроллер Power Focus 6000 можно соединить напрямую при помощи Ethernet-кабеля и переходного кабеля.

1. С помощью Ethernet-кабеля и переходного кабеля подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) ILT Base Station к COM-порту А или В контроллера Power Focus 6000.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) Power Focus 6000.

5. На экране Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть). Вручную настройте IP-адрес для ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адрес сервисного порта Ethernet контроллера Power Focus 6000.

## Подключение к Power Focus 6000 с помощью инфраструктурной сети.

ILT Base Station и контроллер Power Focus 6000 можно соединить при помощи инфраструктурной сети.

1. С помощью Ethernet-кабеля подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) ILT Base Station к сетевой инфраструктуре.

   Убедитесь, что контроллер Power Focus 6000 подключен к сети.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Configuration type (Тип конфигурации) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) Power Focus 6000.

5. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть).
   Вручную настройте IP-адрес для ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адрес контроллера Power Focus 6000, или если сеть обеспечивает возможность DHCP, выберите DHCP.

6. Настройте подходящую маску подсети.

7. Настройте подходящий адрес шлюза.

## Подключение к Power Focus 4000 посредством прямого Ethernet-соединения

ILT Base Station и контроллер Power Focus 4000 можно соединить напрямую при помощи Ethernet-кабеля.

Для подключения к контроллеру Power Focus 4000 необходимо использовать кроссоверный Ethernet-кабель. Стандартный прямой Ethernet-кабель не подходит.

При подключении Power Focus 4000 с помощью коммутатора или концентратора имеются особые требования к типу Ethernet-кабеля, подробную информацию см. ниже.

1. С помощью кроссоверного Ethernet-кабеля подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) ILT Base Station к Ethernet-порту (RJ45) контроллера Power Focus 4000.

2. На экране Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем выберите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) Power Focus 4000.

5. На экране Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть). Вручную настройте IP-адрес ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адрес контроллера Power Focus 4000.

## Подключение к Power Focus 4000 посредством прямого последовательного соединения

ILT Base Station и контроллер Power Focus 4000 можно соединить напрямую при помощи последовательного кабеля.

1. Подключите COM-порт (M8) ILT Base Station и последовательный порт (RS232) контроллера Power Focus 4000 с помощью последовательного кабеля.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем выберите Controller settings (Настройки контроллера). Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите RS232.

## Подключение к Power Focus 4000 посредством коммутатора, концентратора или инфраструктуры

ILT Base Station можно подключить к контроллеру Power Focus 4000 посредством инфраструктурной сети, коммутатора или концентратора. Подключите ILT Base Station и контроллер Power Focus 4000 к одной и той же сети при помощи Ethernet-кабелей.

1. С помощью Ethernet-кабеля подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) ILT Base Station к сетевой инфраструктуре.

   Убедитесь, что контроллер уже подключен к сети.

   Если между ILT Base Station и контроллером Power Focus 4000 используется коммутатор, воспользуйтесь прямым Ethernet-кабелем. Если между ILT Base Station и контроллером Power Focus 4000 используется коммутатор, воспользуйтесь кроссоверным Ethernet-кабелем.

   Уровень RBU должен быть Silver или выше. Если в отношении этого у вас возникнут вопросы, обратитесь к представителю Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите Configuration (Конфигурация), выберите Virtual Station (Виртуальная станция) и затем нажмите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) Power Focus 6000.

5. На экране ILT Base Station Home (Главная) выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть).
   Вручную настройте IP-адрес ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адрес контроллера Power Focus 4000, или если сеть обеспечивает возможность DHCP, выберите DHCP.

6. Настройте подходящую маску подсети.

7. Настройте подходящий адрес шлюза.

## Подключение к ICB или ITB со встроенным контроллером с помощью инфраструктурной сети.

ILT Base Station и инструмент ICB или ITB со встроенным контроллером можно подключить к инфраструктурной сети.

1. Подключите Ethernet-порт (M12 D-кодированный) на ILT Base Station к инфраструктурной сети при помощи Ethernet-кабеля.

   Убедитесь, что инструмент ICB или ITB со встроенным контроллером уже подключен к сети.

2. На экране Home (Главная) ILT Base Station выберите Configuration (Конфигурация). Затем выберите Virtual Station (Виртуальная станция), а затем выберите Controller settings (Настройки контроллера).

3. Выберите Connection type (Тип соединения) и затем выберите Ethernet.

4. Выберите Configure connection (Конфигурировать соединение), введите IP-адрес и Open Protocol port (Порт открытого протокола) инструмента.

5. На экране Home (Главная) ILT Base Station выберите System (Система) и затем выберите Network (Сеть).
   Вручную введите IP-адрес ILT Base Station в том же диапазоне, что и IP-адрес инструментов, или, если сеть обеспечивает возможность DHCP, выберите DHCP.

6. Настройте подходящую маску подсети.

7. Настройте подходящий адрес шлюза.

## Подключение к SQS (3.5) или к Smart AMS (1.3)

Для того, чтобы настроить подключение к SQS или к Smart AMS, введите IP-адрес ILT Base Station с паролем ILT. Соединение будет установлено автоматически.

По умолчанию установлен пароль ILT 123. Более подробную информацию см. в разделе Смена пароля.

Минимальные версии для подключения к ILT: SQS 3.5 и Smart AMS 1.3.

Более подробную информацию см. в документации к SQS или Smart AMS.