# Konfigurera styrenhetens anslutning

När du använder en Ethernet-anslutning väljer du Ethernet som anslutningstyp i menyn Anslutning till styrenhet. I Konfigurera anslutning anges IP-nummer och port för Power Focus-styrenheten.

1. På skärmbilden Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Inställningar för styrenhet.

2. Välj Anslutningstyp och därefter något av följande alternativ:

   - Ethernet, använd det här alternativet när du har en Ethernet-anslutning.

   - RS232, använd det här alternativet när du har en anslutning via seriekabel.

   - SQS, använd det här alternativet när du använder en Ethernet-anslutning till SQS.

   - Offline, det här alternativet används endast i demonstrationssyfte och har inga inställningar.

## Konfigurera Ethernet-inställningarna

Ange IP-nummer för Power Focus

1. På skärmbilden Inställningar för styrenhet väljer du Konfigurera anslutning.

2. Välj Power Focus IP, ange rätt IP-nummer, och välj sedan OK för att bekräfta.

Ange Power Focus-port

3. På skärmbilden Inställningar för styrenhet väljer du Konfigurera anslutning.

4. Välj Power Focus-port, ange rätt portnummer och tryck sedan på OK för att bekräfta.

## Konfigurera RS232-inställningarna

Ange överföringshastighet i Baud

1. På skärmbilden Inställningar för styrenhet väljer du Konfigurera anslutning.

2. Välj Baudhastighet, ange rätt värde och tryck sedan på OK för att bekräfta.