# ILT 공구 태그 구성하기

## ILT 공구 태그를 ILT Base Station의 가상 스테이션에 페어링 하기

- 페어링 할때 ILT 공구 태그는 ILT Base Station의 5m 이내에 있어야 합니다.

- ILT 공구 태그에 전원이 공급되는지 확인해 주세요. ILT 공구 태그 LED 표시등이 반드시 켜져 있어야 합니다.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음, 공구 태그를 선택하세요.

2. 공구 태그 화면에서, 공구 태그 설정을 선택한 다음, 공구 태그 패이렁을 선택하세요. ILT 공구 태그 ID를 사용되어 사용 가능한 ILT 공구 태그 ID가 나열됩니다.
   선택한 ILT 공구 태그는 활성 상태로 나열됩니다.

   공구 태그 ID는 ILT 공구 태그에서 찾아볼 수 있습니다.

## ILT 공구 태그 식별하기

깜박임 명령이 활성화되면 선택한 ILT 공구 태그의 상태 LED가 깜박이기 시작합니다.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음, 공구 태그를 선택하세요.

2. 공구 태그 화면에서, 공구 태그 설정을 선택하세요.

3. 공구 태그 화면에서, 공구 태그 깜박임을 선택하세요.

4. 깜박임을 중지하려면 깜박임 중지를 선택하세요.

## 공구 유형 설정하기

공구 유형(피스톨 그립 너트 러너 또는 직각 너트 러너)을 선택하여, 표시된 방향축이 공구의 방향축과 일치하는지 확인하세요.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음, 공구 태그를 선택하세요.

2. 공구 태그 화면에서, 공구 유형을 선택하세요.

3. 피스톨 그립 너트러너 또는 직각 너트 러너를 선택하세요.

## 필터 계수를 설정하세요.

필터 계수(0-1)는 거리 측정의 필터링 되는 정도를 지정합니다. 더 높은 필터 계수는 더 안정적이지만 느린 거리 측정 기능을 제공합니다. 필터 계수가 낮으면 측정 속도가 빨라지지만 안정성이 떨어집니다. 이는 고급 설정이므로 권장값은 0.25 입니다.

1. 홈 화면에서, 시스템을 선택하고 사용자를 선택한 다음 찾기를 선택하세요.

2. 찾기 화면에서, 필터 계수를 선택하세요.

3. 필터 계수를 입력한 다음 확인을 선택하세요.

## 거리 오프셋

경우에 따라 거리 측정 기능은 환경으로 인해 일정한 오프셋을 갖을 수 있습니다. 이러한 경우들에서 거리 오프셋은 측정 오류를 제거하기 위해 사용될 수 있습니다. 이는 고급 설정이므로 권장값은 0 입니다.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음, 공구 태그를 선택하세요.

2. 공구 태그 화면에서, 거리 오프셋을 선택하세요.

3. 오프셋을 입력한 다음 확인을 선택하세요.