# Ustawianie limitów czasowych

Limit czasowy to maksymalny czas liczony od chwili opuszczenia lub wejścia do określonego obszaru aż do wysłania polecenia Disable Tool [Wyłącz narzędzie] do sterownika. Zaleca się ustawienie krótkiego limitu czasowego dla uniknięcia wysyłania zbędnych poleceń Open Protocol, gdy narzędzie znajduje się na granicy obszaru.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Controller settings [Ustawienia sterownika].

2. Wybierz Timeouts [Limity czasowe], a następnie T/O Dsbl. tool.

3. Wprowadź limit czasowy w milisekundach, a następnie wybierz OK, aby potwierdzić.

Zaleca się wprowadzenie wartości limitów czasowych od 100 do 1000 milisekund.