# 컨트롤러 설정 구성하기

이더넷 연결을 사용하는 경우, 컨트롤러 연결 메뉴에서 연결 유형을 이더넷으로 선택하세요. 컨트롤러 연결에서 Power Focus 컨트롤러 IP 및 포트가 지정됩니다.

1. 홈 화면에서, 구성을 선택하고 가상 스테이션을 선택한 다음, 컨트롤러 설정을 선택하세요.

2. 연결 유형을 선택한 다음, 다음 옵션 중 하나를 선택하세요.

   - 이더넷, 이더넷 연결을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

   - RS232, 직렬 케이블 연결을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

   - SQS, SQS에 대한 이더넷 연결을 사용할 때 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

   - 오프라인, 이 옵션은 데모 목적으로만 사용되며 설정을 갖고 있지 않습니다.

## 이더넷 설정 구성하기

Power Focus IP 입력하기

1. 컨트롤러 설정 화면에서, 구성 연결을 선택하세요.

2. Power Focus IP를 선택하고, 정확한 IP 번호를 입력한 다음 확인을 눌러 결정하세요.

Power Focus 포트 입력하기

3. 컨트롤러 설정 화면에서, 구성 연결을 선택하세요.

4. Power Focus 포트를 선택하고, 정확한 포트 번호를 입력한 다음 확인을 눌러 결정하세요.

## RS232 설정 구성하기

전송 속도(보드 속도) 입력하기

1. 컨트롤러 설정 화면에서, 구성 연결을 선택하세요.

2. 전송 속도를 선택하고, 정확한 숫자를 입력한 다음 확인을 눌러 결정하세요.