# Přepínání mezi režimy Tethering, Ovládání a Potvrzení

Základnová stanice ILT Base Station má tři režimy.

- Tethering: nástroj je aktivován, pokud se nachází ve vzdálenosti a orientaci definované uživatelem. Režim Tethering je výchozí režim;

- Control (Ovládání): základnová stanice ILT Base Station sděluje controlleru, který program utahování má na základě vzdálenosti a orientace nástroje zvolit;

- Confirm (Potvrzení): controller (který může dostávat informace o procesu z nadřazeného systému) volí program utahování, který se má použít. Systém základnové stanice ILT Base Station potvrzuje, že uživatel definoval vzdálenost a orientaci pro daný program utahování správně a aktivuje nástroj.

1. Z domovské obrazovky základnové stanice ILT Base Station zvolte položku Configuration (Konfigurace) a poté zvolte možnost Virtual Station (Virtuální stanice) a možnost Mode (Režim).

2. Při přepínání mezi režimy zvolte režim Tethering, Control (Ovládání), nebo Confirm (Potvrzení).