# Konfiguracja znaczników narzędzi ILT

## Parowanie znacznika narzędzia ILT z wirtualną stacją w ILT Base Station.

- Podczas parowania znacznik narzędzia ILTmusi znajdować się w odległości 5 m od ILT Base Station.

- Upewnij się, że znacznik narzędzia ILT jest zasilany; diody LED znacznika narzędzia ILT powinny się świecić.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Set Tool Tag [Ustaw znacznik narzędzia], a następnie wybierz Pair Tool Tag [Sparuj znacznik narzędzia]. Zostanie wyświetlona lista dostępnych znaczników narzędzi ILT zawierająca ich identyfikatory.
   Wybrany znacznik narzędzia ILT zostanie wskazany jako Active [Aktywny].

   Identyfikator znacznika narzędzia znajduje się na znacznik narzędzia ILT.

## Identyfikacja znacznika narzędzia ILT

Kiedy polecenie migania jest aktywne, dioda LED stanu na wybranym znaczniku narzędzia ILT zacznie migać.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Set Tool Tag [Ustaw znacznik narzędzia].

3. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Blink Tool Tag [Miganie znacznika narzędzia].

4. Aby zakończyć miganie, wybierz opcję Stop blinking [Zakończ miganie].

## Ustawianie typu narzędzia

Wybierz typ narzędzia (klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym lub wkrętak kątowy), aby upewnić się, że wyświetlana oś orientacji jest zgodna z osią orientacji narzędzia.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Tool Type [Typ narzędzia].

3. Wybierz Pistol Grip Nutrunner [Klucz do nakrętek z uchwytem pistoletowym] lub Right Angle Nutrunner [Wkrętak kątowy].

## Ustawianie współczynnika filtrowania

Współczynnik filtrowania (0-1) określa stopień filtrowania pomiaru odległości. Wyższy współczynnik filtrowania daje bardziej stabilne, ale wolniejsze pomiary odległości. Niższy współczynnik filtrowania daje szybsze ale mniej stabilne pomiary. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0,25.

1. Na ekranie Home wybierz System, a następnie Locating [Lokalizacja].

2. Na ekranie Locating [Lokalizacja] wybierz Filter factor [Współczynnik filtrowania].

3. Wprowadź Filter factor, a następnie wybierz OK.

## Korekta odległości

W niektórych przypadkach konieczne może być skorygowaniu pomiaru odległości o pewną stałą wartość w zależności od warunków otoczenia. W takiej sytuacji korekta odległości pozwala wyeliminować błąd pomiarowy. Jest to ustawienie zaawansowane, a jego zalecana wartość wynosi 0.

1. Na ekranie Home wybierz Configuration [Konfiguracja], następnie Virtual Station [Wirtualna stacja], a następnie Tool Tag [Znacznik narzędzia].

2. Na ekranie Tool Tag [Znacznik narzędzia] wybierz Distance offset [Korekta odległości].

3. Wprowadź korektę, a następnie wybierz OK.