# 将 ILT 基站连接到控制器

下面列出了几种将 ILT Base Station 连接到一台或几台 Power Focus 控制器的不同方法。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station 和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station 上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station 手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过 COM 端口连接到 Power Focus 6000

可以使用以太网电缆和适配器电缆直接连接 ILT Base Station 和 Power Focus 6000 控制器。

1. 使用以太网电缆和适配器电缆，将 ILT Base Station 上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 6000 控制器上的 COM 端口 A 或 B。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接，输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。手动将 ILT Base Station 的 IP 地址设置为与 Power Focus 6000 控制器上服务以太网端口的 IP 地址相同的范围。

## 通过基础设施网络连接到 Power Focus 6000。

ILT Base Station 和 Power Focus 6000 控制器可以连接到基础设施网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station 上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保 Power Focus 6000 控制器已连接到网络。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择配置类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station 手动设置与 Power Focus 6000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

## 通过直接以太网连接连接到 Power Focus 4000

可以使用以太网电缆直接连接 ILT Base Station 和 Power Focus 4000 控制器。

必须使用交叉以太网电缆连接 Power Focus 4000 控制器。标准的直通以太网电缆不起作用。

使用交换机或集线器的 Power Focus 4000 连接对以太网电缆类型有特殊要求，有关详细信息，请参阅下文。

1. 使用交叉以太网电缆，将 ILT Base Station 上的以太网端口（M12 D 编码）连接到 Power Focus 4000 控制器上的以太网端口 (RJ45)。

2. 从主页屏幕选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 4000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 从主页屏幕中，选择系统，然后选择网络。为 ILT Base Station 手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址。

## 通过直接串行连接连接到 Power Focus 4000

可以使用串行电缆直接连接 ILT Base Station 和 Power Focus 4000 控制器。

1. 使用串行电缆连接 ILT Base Station 上的 COM 端口 (M8) 和 Power Focus 4000 控制器上的串行端口 (RS232)。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。选择连接类型，然后选择 RS232。

## 通过交换机、集线器或基础设施连接到 Power Focus 4000

可以通过基础设施网络、交换机或集线器将 ILT Base Station 连接到 Power Focus 4000 控制器。使用以太网电缆将 ILT Base Station 和 Power Focus 4000 控制器连接到同一网络。

1. 使用以太网电缆，将 ILT Base Station 上的以太网端口（M12 D 编码）连接到网络基础设施。

   确保控制器已连接到网络。

   如果在 ILT Base Station 和 Power Focus 4000 控制器之间使用交换机，请使用直通以太网电缆。如果在 ILT Base Station 和 Power Focus 4000 控制器之间使用集线器，请使用交叉以太网电缆。

   RBU 级别需要为银或更高级别。如有任何疑问，请联系您的 Atlas Copco Industrial Technique AB 代表。

2. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并输入 Power Focus 6000 的 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT Base Station 主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   为 ILT Base Station 手动设置与 Power Focus 4000 控制器 IP 地址在同一范围内的 IP 地址，或者如果网络具有 DHCP 功能，请选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

## 通过基础设施网络连接到带有集成控制器的 ICB 或 ITB

ILT 基站和带有集成控制器的 ICB 或 ITB 工具可连接到基础设施网络。

1. 使用以太网电缆将 ILT 基站上的以太网端口 (M12) 连接到网络基础设施。

   确保带有集成控制器的 ICB 或 ITB 工具已连接到网络。

2. 在 ILT 基站主页屏幕上，选择配置。然后，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

3. 选择连接类型，然后选择以太网。

4. 选择配置连接并工具的输入 IP 地址和开放协议端口。

5. 在 ILT 基站的主页屏幕上，选择系统，然后选择网络。
   在与工具 IP 地址相同的范围内，手动输入 ILT 基站的 IP 地址；如果网络具有 DHCP 功能，则选择 DHCP。

6. 设置适当的子网掩码。

7. 设置适当的网关地址。

## 连接到 SQS (3.5) 或 Smart AMS (1.3)

为了建立与 SQS 或 Smart AMS 的连接，请输入 ILT 基站的 IP 地址以及 ILT 密码。连接将自动设置。

默认 ILT 密码为 123。有关更多信息，请参见 更改密码。

连接到 ILT 所需的最低版本为：SQS 3.5 和 Smart AMS 1.3。

有关更多信息，请参见 SQS 或 Smart AMS 文档。