# Connecter la ILT Base Station à un coffret

Ci-dessous sont listées différentes façons de connecter la ILT Base Station à un ou plusieurs coffrets Power Focus.

## Se connecter à un Power Focus 6000 via une connexion Ethernet directe

La ILT Base Station et un coffret Power Focus 6000 peuvent être directement connectés avec un câble Ethernet.

1. Avec un câble Ethernet, connecter le port Ethernet (Connecteur codé M12 D) sur la ILT Base Station vers le port Ethernet (RJ45) du coffret Power Focus 6000.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion, saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol du Power Focus 6000.

5. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Système puis sélectionner Réseau. Définir manuellement une adresse IP pour la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP du coffret Power Focus 6000.

## Connecter au Power Focus 6000 via le port COM

La ILT Base Station et un coffret Power Focus 6000 peuvent être directement connectés avec un câble Ethernet et un câble adaptateur.

1. Avec un câble Ethernet et un câble adaptateur, connecter le port Ethernet (Connecteur codé M12 D) sur la ILT Base Station au port COM A ou B du coffret Power Focus 6000.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion, saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol du Power Focus 6000.

5. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Système puis sélectionner Réseau. Définir manuellement une adresse IP pour la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP du port Ethernet de service sur le coffret Power Focus 6000.

## Se connecter à un Power Focus 6000 via l’infrastructure réseau

La ILT Base Station et un coffret Power Focus 6000 peuvent être connectés avec un réseau d’infrastructure.

1. Avec un câble Ethernet, connecter le port Ethernet (Connecteur codé M12 D) sur la ILT Base Station vers l’infrastructure réseau.

   Veiller à ce que le coffret Power Focus 6000 soit déjà connecté au réseau.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de configuration puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion et saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol du Power Focus 6000.

5. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Système puis sélectionner Réseau.
   Définir manuellement l’adresse IP pour la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP du coffret Power Focus 6000, ou si le réseau est compatible avec le DHCP, sélectionner DHCP.

6. Définir le masque de sous-réseau approprié.

7. Définir l’adresse de passerelle appropriée.

## Se connecter à un Power Focus 4000 via une connexion Ethernet directe

La ILT Base Station et un coffret Power Focus 4000 peuvent être directement connectés avec un câble Ethernet.

Un câble Ethernet croisé doit être utilisé pour se connecter à un coffret Power Focus 4000. Un câble Ethernet droit standard ne fonctionnera pas.

Une connexion au Power Focus 4000 utilisant un switch ou un hub comprend des exigences spéciales concernant le câble Ethernet, voir ci-dessous pour plus d’informations.

1. Avec un câble Ethernet croisé, connecter le port Ethernet (Connecteur codé M12 D) sur la ILT Base Station vers le port Ethernet (RJ45) du coffret Power Focus 4000.

2. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion et saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol du Power Focus 4000.

5. Depuis l’écran Accueil, sélectionner Système puis sélectionner Réseau. Définir manuellement une adresse IP pour la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP du coffret Power Focus 4000.

## Se connecter à un Power Focus 4000 via une connexion série directe

La ILT Base Station et un coffret Power Focus 4000 peuvent être directement connectés avec un câble série.

1. Connecter le port COM (M8) sur la ILT Base Station et le port série (RS232) sur le coffret Power Focus 4000 avec un câble série.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner RS232.

## Se connecter à un Power Focus 4000 via switch, hub ou infrastructure

La ILT Base Station peut être connectée à un coffret Power Focus 4000 via un réseau d’infrastructure, un switch ou un hub. Connecter la ILT Base Station et le coffret Power Focus 4000 au même réseau en utilisant des câbles Ethernet.

1. Avec un câble Ethernet, connecter le port Ethernet (Connecteur codé M12 D) sur la ILT Base Station vers l’infrastructure réseau.

   Veiller à ce que le coffret soit déjà connecté au réseau.

   Si un switch est utilisé entre la ILT Base Station et le coffret Power Focus 4000, utiliser un câble Ethernet droit. Si un hub est utilisé entre la ILT Base Station et le coffret Power Focus 4000, utiliser un câble Ethernet croisé.

   Le niveau de la RBU doit être Silver ou supérieur. Pour toute question relative à cela, contacter votre représentant Atlas Copco Industrial Technique AB.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion et saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol du Power Focus 6000.

5. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Système puis sélectionner Réseau.
   Définir manuellement l’adresse IP pour la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP du coffret Power Focus 4000, ou si le réseau est compatible avec le DHCP, sélectionner DHCP.

6. Définir le masque de sous-réseau approprié.

7. Définir l’adresse de passerelle appropriée.

## Connecter au ICB ou ITB à un coffret intégré via l’infrastructure réseau

La ILT Base Station et un outil ICB ou ITB avec un coffret intégré peut être connecté à une infrastructure réseau.

1. Connecter le port Ethernet (M12 codé D) sur la ILT Base Station à l’infrastructure réseau à l'aide du câble Ethernet.

   Veiller à ce que l’outil ICB ou ITB avec un coffret intégré soit déjà connecté au réseau.

2. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Configuration. Ensuite, sélectionner un Poste de travail virtuel, puis sélectionner Paramètres du coffret.

3. Sélectionner Type de connexion puis sélectionner Ethernet.

4. Sélectionner Configurer la connexion et saisir l’adresse IP et le Port Open Protocol de l’outil.

5. À l’écran Accueil de la ILT Base Station, sélectionner Système puis sélectionner Réseau.
   Saisir manuellement l’adresse IP de la ILT Base Station dans la même plage que l’adresse IP de l'outil, ou sélectionner DHCP si le réseau a une capacité DHCP.

6. Définir le masque de sous-réseau approprié.

7. Définir l’adresse de passerelle appropriée.

## Connecter à SQS (3.5) ou à Smart AMS (1.3)

Pour configurer une connexion à SQS ou à Smart AMS, saisir l’adresse IP de la ILT Base Station avec le mot de passe ILT. La connexion sera configurée automatiquement.

Le mot de passe ILT par défaut est 123. Pour plus d'informations, voir Changer le mot de passe.

Les versions minimum requises pour la connexion à ILT sont : SQS 3.5 et Smart AMS 1.3.

Pour plus d’informations, voir le SQS ou la documentation Smart AMS.