# 소프트웨어 업데이트

1. 소프트웨어 패키지를 USB 드라이브에 다운로드하세요.

   소프트웨어 파일은 반드시 USB 드라이브의 루트 수준에 있어야 합니다.

2. ILT Base Station에서 USB 포트를 보호하는 뚜껑을 제거하고 USB 드라이브를 연결하세요.

3. ILT Base Station 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 USB를 선택하세요.

4. 소프트웨어 업데이트를 선택하고 필요한 업데이트를 선택하세요.

   ILT Base Station 사용자 소프트웨어가 업데이트되면, ILT Base Station은 업데이트를 확인하고 다시 시작됩니다.

   ILT 공구 테그를 업데이트하려면, 공구 테그를 가상 스테이션에 연결해야 합니다.

5. USB 드라이브를 분리하고 USB 포트를 보호하는 덮개를 덮습니다.

## 업데이트된 소프트웨어 확인

- ILT Base Station 홈 화면에서, 시스템을 선택한 다음 정보를 선택하여, 현재 소프트웨어 버전을 볼 수 있습니다.