# IO によるロックのアクティブ化

IOによるロックは、ツールの有効化と無効化にオープンプロトコルの代わりにデジタル出力を使用するための、高度な設定です。デジタル出力は電源コネクタに内蔵されています。「IOピンの電源の概要」も参照してください。

Power Focus 4000に関するソフトウェアの制限はありません。

ILT Base StationでIOによるロックを有効にするには、Power Focus 6000 のソフトウェアバージョン 3.0 以上が必要です。

Power Focus 6000で、[ロックツール アクティブ低]設定を有効にします。「Power Focus 6000 構成ガイド」も参照してください。

1. ホーム画面で、[構成]、[仮想ステーション] の順に選択します。

2. [コントローラー設定]を選択し、チェックボックスを選択して[IOによるロック]を有効にします。