# Växla mellan lägena Modemanslutning, Styrning och Bekräfta

ILT Base Station har tre lägen.

- Modemanslutning, verktyget aktiveras om det är beläget inom det avstånd och den orientering som angetts av användaren. Modemanslutning är standardläget.

- Styrning – ILT Base Station kommer att informera styrenheten om vilket åtdragningsprogram som ska användas. Detta beror på verktygsavstånd och orientering.

- Bekräfta – styrenheten kommer att välja åtdragningsprogram. Styrenheten kan i sin tur ta emot processinformation (från ett överordnat system). Din ILT Base Station bekräftar att användardefinierad sträcka och orientering för åtdragningsprogrammet rätt varefter verktyget aktiveras.

1. Från skärmbilden ILT Base Station Hem väljer du Konfiguration, sedan Virtuell station, och därefter Läge.

2. Välj antingen Modemanslutning, Styrning eller Bekräfta för att växla mellan lägena.