# 配置控制器设置

使用以太网连接时，在控制器连接菜单中选择以太网作为连接类型。在配置连接中，指定了 Power Focus 控制器 IP 和端口。

1. 在主页屏幕上，选择配置，选择一个虚拟站点，然后选择控制器设置。

2. 选择连接类型，然后选择以下其中一项：

   - 以太网，使用以太网连接时使用此选项。

   - RS232，使用串行电缆连接时使用此选项。

   - SQS，使用以太网连接到 SQS 时使用此选项。

   - 离线，此选项仅用于演示目的，没有任何设置。

## 配置以太网设置

输入 Power Focus IP

1. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

2. 选择 Power Focus Ip，输入正确的，输入正确的 IP 编号，然后选择确定进行确认。

进入 Power Focus 端口

3. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

4. 选择 Power Focus 端口，输入正确的端口号，然后选择确定进行确认。

## 配置 RS232 设置

输入波特率

1. 在控制器设置屏幕上，选择配置连接。

2. 选择波特率，输入正确的数字，然后选择确定进行确认。